ルータ設定−静的IPマスカレード設定
本画面は、ご契約により表示されない場合があります。 静的IPマスカレードを設定します。 本商品では、[静的IPマスカレード設定]パターンを最大50個設定できます。
「高度な設定」の［WAN→LAN中継設定］と「静的IPマスカレード設定」の内容が競合した場合は、「高度な設定」の［WAN→LAN中継設定］の内容が優先されます。 「ワンタッチ設定」と「静的IPマスカレード設定」の内容が競合した場合は、「静的IPマスカレード設定」の内容が優先されます。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の[1〜16][17〜32][33〜48][49〜50]をクリックすると［静的IPマスカレード設定］の[1〜16] [17〜32][33〜48][49〜50]を切り替えて表示します。
［対象インタフェースを選択］
「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続先の選択設定］で選択した接続先が表示されます。 （「対象インタフェースを選択」を変える場合には、 ここで他の接続先を選択します。）
［静的IPマスカレード設定］
＜［静的IPマスカレード設定］を編集する場合＞
| ［静的IPマスカレード設定］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする 「静的IPマスカレード設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［静的IPマスカレード設定］エントリを有効にする場合＞
| 有効にしたいエントリ番号の「有効/無効」をチェックする チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。
※ | 「有効/無効」はエントリ編集後に選択できるようになります。
＜［静的IPマスカレード設定］を削除する場合＞
| ［静的IPマスカレード設定］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする
［静的IPマスカレード設定 エントリ編集］
新たに静的IPマスカレード設定エントリを編集します。
※ | 複数の静的IPマスカレード設定エントリを編集する場合には、下記1〜2のあと[戻る]をクリックし、 「静的IPマスカレード設定」で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。
1. | 固定的に割り当てるポートと宛先IPアドレスの組み合わせをエントリ番号に登録する
変換対象プロトコル（初期値：TCP） 「TCP」、「UDP」、「TCP＆UDP」から選択します。
変換対象ポート（初期値：なし）
| 処理したいパケットのポート番号を指定します。 次の形式で指定します。 ・ポート名 (ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/pptp/domain/route) ・xxxxx を1〜65535で入力します。
＜主なポート番号の例＞ 下記以外の番号/サービス名を割り振る場合や詳細については、 ご利用になるサービスの説明書などを参照してください。
ポート番号 | サービス名
20 | ftpdata
21 | ftp
23 | telnet
25 | smtp
53 | domain
80 | www
110 | pop
111 | sunrpc
119 | nntp
123 | ntp
513 | login
520 | route
1723 | pptp
宛先IPアドレス（初期値：なし）
「変換対象ポート」で設定したポートに対して固定的に割り当てるクライアントパソコンの宛先をIPアドレスで指定します。 ただし、 以下のIPアドレスの設定はできません。 ・クラスA,B,C以外のIPアドレス ・127.0.0.0〜127.255.255.255 ・192.0.0.0〜192.0.0.7
宛先ポート（初期値：なし）
| 「宛先IPアドレス」で割り当てたクライアントパソコンが使用するポート番号を指定します。 次の形式で指定します。 ・ポート名 (ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/nntp/ntp/login/pptp/domain/route) ・xxxxx を1〜65535で入力します。
＜主なポート番号の例＞ 下記以外の番号/サービス名を割り振る場合や詳細については、 ご利用になるサービスの説明書などを参照してください。
ポート番号 | サービス名
20 | ftpdata
21 | ftp
23 | telnet
25 | smtp
53 | domain
80 | www
110 | pop
111 | sunrpc
119 | nntp
123 | ntp
513 | login
520 | route
1723 | pptp
2. | [設定]をクリックする
＜お知らせ＞ 「変換対象ポート」または「宛先ポート」の設定においてポート番号を数値で指定した場合でも、ポート名に該当するものがあれば、[設定]をクリックしたときに、ポート名に変換して表示されます。
↑ページのトップへ