情報−現在の状態
ご契約により「Web設定」画面（設定項目）が異なる場合があります。 本商品の装置情報や設定内容を表示します。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
下記の状態を表示します。
［商品情報］
MACアドレス(WAN)
| 本商品のWAN側MACアドレスを表示します。
MACアドレス(LAN)
| 本商品のLAN側MACアドレスを表示します。
［IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)情報］
無線LAN状態
| 無線LAN(2.4GHz)の通信状態を表示します。
動作モード
| 現在の無線LAN動作モードを表示します。
|  | IEEE802.11ax/b/g/n互換 | ： | IEEE802.11ax/IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n互換モードで動作しています。
|  | IEEE802.11b/g/n互換 | ： | IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n互換モードで動作しています。
使用チャネル
| 現在使用中のチャネルを表示します。
拡張チャネル
| 現在使用中の拡張チャネルを表示します。 デュアルチャネルを使用している場合に表示されます。
［無線LAN情報(SSID-1)］
無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)を表示します。
MACアドレス(無線)
| SSID-1のMACアドレスを表示します。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの設定状態を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの設定状態を表示します。
無線の暗号化
| SSID-1に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| SSID-1に加入している無線LAN端末の台数を表示します。
［無線LAN情報(SSID-2)］
無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)を表示します。
MACアドレス(無線)
| SSID-2のMACアドレスを表示します。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの設定状態を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの設定状態を表示します。
無線の暗号化
| SSID-2に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| SSID-2に加入している無線LAN端末の台数を表示します。
［IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)情報］
無線LAN状態
| 無線LAN(5GHz)の通信状態を表示します。
動作モード
| 現在の無線LAN動作モードを表示します。
|  | IEEE802.11ax/ac/n/a互換 | ： | IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。
|  | IEEE802.11ac/n/a互換 | ： | IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。
使用チャネル
| 現在使用中のチャネルを表示します。
拡張チャネル
| 現在使用中の拡張チャネルを表示します。
［無線LAN情報(SSID-3)］
無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)を表示します。
MACアドレス(無線)
| SSID-3のMACアドレスを表示します。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの設定状態を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの設定状態を表示します。
無線の暗号化
| SSID-3に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| SSID-3に加入している無線LAN端末の台数を表示します。
［機器状態情報］
■メインセッション
接続状態
| 現在の「メインセッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
| メインセッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
| メインセッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
| メインセッションのDNSサーバアドレスを表示します。
■セッション2
接続状態
| 現在の「セッション2」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
| セッション2のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
| セッション2の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
| セッション2のDNSサーバアドレスを表示します。
■セッション3
接続状態
| 現在の「セッション3」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
| セッション3のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
| セッション3の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
| セッション3のDNSサーバアドレスを表示します。
■セッション4
接続状態
| 現在の「セッション4」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
| セッション4のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
| セッション4の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
| セッション4のDNSサーバアドレスを表示します。
■セッション5
接続状態
| 現在の「セッション5」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
| セッション5のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
| セッション5の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
| セッション5のDNSサーバアドレスを表示します。
■IPv6セッション
接続状態
| 現在の「IPv6セッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPv6アドレス(PPPoE)
| IPv6セッションのWAN側IPv6アドレスを表示します。
接続先IPv6アドレス
| IPv6セッションの接続先IPv6アドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
| IPv6セッションのDNSサーバアドレスを表示します。
■リンク状態
WAN
| 現在のWANのリンク状態を表示します。
LAN1
| 現在のLAN1のリンク状態を表示します。
LAN2
| 現在のLAN2のリンク状態を表示します。
LAN3
| 現在のLAN3のリンク状態を表示します。
LAN4
| 現在のLAN4のリンク状態を表示します。
ハードウェア状態
| 現在のハードウェアの状態を表示します。
［電話情報］
※ | ひかり電話サービス契約をしていない場合は表示されません。
電話状態
| 現在の電話回線の接続状態を表示します。
［セキュリティ状態］
■IPv6ファイアウォール機能
| IPv6ファイアウォール機能の状態ログを表示します。最新のログから順に最大3件表示します。
↑ページのトップへ