マルチSSID
本商品では3つの無線ネットワーク名(SSID)、2.4GHz帯のSSID-1/SSID-2と5GHz帯のSSID-3が利用可能です。 それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定（MACアドレスフィルタリング、暗号化）ができます。 3つの無線ネットワーク名(SSID)は同時に利用することができます。
＜2.4GHz帯＞
SSID-1
（初期値：xg100n-XXXXXX-1（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）
暗号化方式としてWPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES)が利用可能。（初期値はWPA2-PSK(AES)）
SSID-2
（初期値：xg100n-XXXXXX-2（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）
暗号化方式としてWEP、WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、 WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES)が利用可能。（初期値はWPA2-PSK(AES)）
＜5GHz帯＞
SSID-3
（初期値：xg100n-XXXXXX-3（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）
暗号化方式としてWPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES)が利用可能。（初期値はWPA2-PSK(AES)）
※ | 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品側面のラベルに記載されています。
＜ご注意＞ 本商品側面のラベルに記載されている情報は、お客様にて厳重に管理してください。

設定方法
■ 「Web設定」
「無線LAN設定」-「IEEE802.11ax/ac/n/a設定(5GHz)」または「IEEE802.11ax/b/g/n設定(2.4GHz)」の［SSID設定］で設定を行う無線ネットワーク名(SSID)の[編集]をクリックし設定する
↑ページのトップへ