パケットフィルタリング
指定した条件の通信を規制する機能です。 あらかじめ設定した条件にしたがって、パケットの通過を制限する機能です。 不必要なパケットの送受信を制限できるので、セキュリティの高いLANが構築できます。
設定方法
■ 「Web設定」
「ルータ設定」-「IPv4パケットフィルタ設定」で設定する
「ルータ設定」-「IPv6パケットフィルタ設定(IPoE)」で設定する
「基本設定」-「接続先設定(IPv6 PPPoE)」の「接続先詳細設定(IPv6 PPPoE)」で設定する
＜設定できる項目＞
IPv4の場合 | IPv6の場合
・フィルタ種別 ・通信方向 ・プロトコル ・TCPフラグ ・接続インタフェース名 ・送信元IPアドレス/マスク長 ・宛先IPアドレス/マスク長 ・送信元ポート ・宛先ポート ・ICMPタイプ ・ICMPコード | ・フィルタ種別 ・通信方向 ・プロトコル ・TCPフラグ ・送信元IPv6プレフィックス/プレフィックス長 ・宛先IPv6プレフィックス/プレフィックス長 ・送信元ポート ・宛先ポート ・ICMPv6タイプ ・ICMPv6コード
＜お知らせ＞ IPv6 PPPoEインタフェースのパケットフィルタ設定は、ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合にのみご利用いただけます。
↑ページのトップへ