静的IPマスカレード
静的IPマスカレードとは、あらかじめ固定的に使用するポート番号とパソコンなどを結びつける機能です。 本機能により、WAN側からの特定ポートの通信を指定したパソコンなどに送受信できます。 必要に応じてNATエントリ設定をすることで、特定のサイトから特定のパソコンなどへ直接アクセスしたり、外部にサーバを公開したりすることができます。 ネットワークゲームを利用する際に、本商品を工場出荷状態で使用するとIPマスカレードが働いてネットワークゲームができなくなる場合があります。 これは、ネットワークゲームで使用するポートが動的に変換されてしまうために起こります。 静的IPマスカレードを使用すると、この問題を回避でき、ネットワークゲームやストリーミングなどの外部から直接アクセスが必要なアプリケーションが使用できます。
設定方法
■ 「Web設定」
「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」で設定する
＜お知らせ＞ 外部にサーバを公開する場合は、固定IPアドレスを取得するか、ダイナミックDNSサービスを利用する必要があります。詳細は契約プロバイダ、またはサービスのサポート窓口にお問い合わせください。
↑ページのトップへ