情報−DHCPクライアント取得情報
ご契約により「Web設定」画面（設定項目）が異なる場合があります。 DHCPクライアントの取得情報を表示します。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［現在の時刻］
現在の時刻
| 現在時刻を表示します。
［DHCPv4クライアント取得情報(IPoE)］
モード
| DHCPv4クライアントのモードを表示します。
IPv4アドレス/マスク長
| DHCPv4クライアントのIPv4アドレス/マスク長を表示します。
リース時間
| DHCPv4クライアントのリース時間を表示します。
［DHCPv6クライアント取得情報(IPoE)］ |
モード
| DHCPv6クライアントのモードを表示します。
IPv6プレフィックス
| DHCPv6クライアントのIPv6プレフィックスを表示します。
リース時間
| DHCPv6クライアントのリース時間を表示します。
DNSサーバアドレス
| DHCPv6クライアントのDNSサーバアドレスを表示します。
SNTPサーバアドレス
| DHCPv6クライアントのSNTPサーバアドレスを表示します。
＜お知らせ＞ [DHCP再取得(IPoE)]をクリックすると、「DHCPv6クライアント取得情報(IPoE)」の情報を再取得します。
［DHCPv6クライアント取得情報(PPPoE)］
モード
| DHCPv6クライアントのモードを表示します。
IPv6プレフィックス
| DHCPv6クライアントのIPv6プレフィックスを表示します。
リース時間
| DHCPv6クライアントのリース時間を表示します。
DNSサーバアドレス
| DHCPv6クライアントのDNSサーバアドレスを表示します。
＜お知らせ＞ [DHCP再取得(PPPoE)]をクリックすると、「DHCPv6クライアント取得情報(PPPoE)」の情報を再取得します。 [最新情報に更新]をクリックすると、最新の情報を取得し、表示します。
↑ページのトップへ