電波強度測定
電波強度を測定することで無線LAN環境の状況を確認できます。 5段階で電波強度レベルが表示されます。
| 電波の状態は以下のとおりです。
■■■■ | 緑4本 |  | 非常に強い
■■■ | 緑3本 |  | 強い
■■ | 黄2本 |  | 普通
■ | 赤1本 |  | 弱い
NG |  |  | 通信不通
操作方法
■ 「Web設定」
「情報」-「無線LAN情報」で[電波強度測定]をクリックする
- ＜お知らせ＞ 周囲の無線環境などにより、電波強度測定に失敗し、「NG」と表示される場合があります。 節電機能動作時は電波強度測定できません。
  ※ | 節電機能動作時は、アラームランプ、データ通信ランプ、電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプ、オプションランプが消灯します。節電機能については、「本商品の設定」の「ルータ設定」-「高度な設定」の［節電機能］を参照してください。
電波強度測定中に加入した無線LAN端末については、電波強度測定の対象外となります。 DFS機能が動作中の場合（通信中にレーダー波を検出した場合）は、電波強度測定できない場合があります。
↑ページのトップへ