無線LAN設定−IEEE802.11ax/ac/n/a設定(5GHz)
本商品に、無線LAN(IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz))に関する設定をします。
設定変更は[設定]をクリックすると有効となります。無線LAN接続をご利用の場合、[設定]をクリックしたあと、変更が有効になり、無線LAN接続が切断される場合があります。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［無線LANアクセスポイント設定］
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)（初期値：しない）
| 本商品で「無線ネットワーク名(SSID)」の隠蔽を行う場合にチェックします。「無線ネットワーク名(SSID)」が不明な無線LAN端末から無線ネットワークの検索を行った場合に応答しないようにできます。 また、無線LAN端末からのANY接続（どの無線LANアクセスポイントにも接続できる特殊なSSID）を拒否することができます。
※ | 接続する機器によっては、本機能が使用できない場合があります。
「する」にチェックした場合 「無線ネットワーク名(SSID)」が不明な無線LAN端末から「無線ネットワーク名(SSID)」を検索したときに検出されなくなります。本商品と同一の「無線ネットワーク名(SSID)」を持つ無線LAN端末とのみ無線LAN接続できます。 また、無線LAN端末からのANY接続（どの無線LANアクセスポイントにも接続できる特殊なSSID）を拒否することができます。 「する」のチェックを外した場合 不特定の相手から本商品の「無線ネットワーク名(SSID)」が検索されてしまいます。 不正アクセスされる可能性がありますので、ご注意ください。
無線LAN動作モード（初期値：IEEE802.11ax/ac/n/a互換）
| 本商品のSSID-3で使用する無線LAN動作モードを設定します。 「IEEE802.11ax/ac/n/a互換」 「IEEE802.11ax」と「IEEE802.11ac」と「IEEE802.11n」と「IEEE802.11a」に準拠した無線LAN通信ができます。 「IEEE802.11ac/n/a互換」 「IEEE802.11ac」と「IEEE802.11b」と「IEEE802.11g」に準拠した無線LAN通信ができます。
＜お知らせ＞ 本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、無線LAN端末から接続できなくなることがあります。 通常は「IEEE802.11ax/ac/n/a互換」で問題ありません。接続する無線LAN端末との通信に問題がある場合は、「IEEE802.11ac/n/a互換」に設定すると、問題が解決することがあります。
| チャネル帯域（初期値：80MHz）
| 無線LAN通信で使用するチャネルの幅を設定します。 IEEE802.11axで80MHzに設定した場合、20MHzと比べ、約4倍の通信速度（規格値最大2401.9Mbps）を実現できます。
＜ご注意＞ チャネル帯域40MHz、80MHzで通信を行うためには、それらに対応した無線LAN端末を利用する必要があります。 ご利用環境によっては、80MHz/40MHz/20MHzモードが自動で切り替わるため、チャネル帯域を80MHzに設定しても、20MHzで接続される場合があります。 チャネル帯域設定で「40MHz」または「80MHz」を利用する場合は、同一周波数帯を使用する他の無線局に対して干渉を与える可能性があります。 チャネル帯域設定で「40MHz」または「80MHz」を利用する場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前にお確かめください。 万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、すぐに「20MHz」に設定を変更してください。
| 使用チャネル範囲（初期値：W52(使用する)/W53(使用する)/W56(使用する)）
| 無線LAN通信で使用するチャネルの範囲を選択します。 W52（5.2GHz帯）、W53（5.3GHz帯）、W56（5.6GHz帯）のうち、使用するチャネル範囲のチェックボックスをチェックします。
| 使用チャネル（初期値：自動設定）
| 無線LAN通信で使用するチャネルを選択します。 電波干渉がある場合には、使用するチャネルを変更してください。 複数の無線LANアクセスポイントを設置する場合には、チャネルを変更してください。 各無線LANアクセスポイントが、異なるチャネルを使用することによって、電波干渉を軽減できます。 「自動設定」以外は、上記の「使用チャネル範囲」の設定により、設定可能なチャネルが変わります。 W52（5.2GHz帯）:36ch、40ch、44ch、48ch W53（5.3GHz帯）:52ch、56ch、60ch、64ch W56（5.6GHz帯）:100ch、104ch、108ch、112ch、116ch、120ch、124ch、128ch、132ch、136ch、140ch
| [自動無線チャネル再設定]
| 「使用チャネル」で「自動設定」が選択されている場合 [自動無線チャネル再設定]をクリックすると、電波干渉の影響が少ないチャネルを再設定します。
＜ご注意＞ [自動無線チャネル再設定]をクリックしたあと、無線LAN接続が一時的に中断しますのでご注意ください。 無線LAN端末によっては、「使用チャネル」を「自動設定」に設定すると、無線LAN通信ができなくなることがあります。その場合には、「自動設定」以外に設定してご使用ください。
＜お知らせ＞ 本商品をW52、W53で使用する場合、屋外での使用は法令により禁止されています。 W53またはW56を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。 各チャネルの通信開始前に、1分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えません。 通信中にレーダー波を検出した場合は、DFS機能により自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断されることがあります。 DFS機能により変更可能なチャネルがない場合、5GHz帯が使用できない可能性があります。 使用チャネル範囲を変更すると、ご利用になるチャネルは自動的に設定されますので、ご利用の無線LAN端末によっては接続ができなくなる場合があります。 132ch、136chは、チャネル帯域を40MHzまたは20MHzに設定している場合に選択できます。 140chは、チャネル帯域を20MHzに設定している場合に選択できます。
送信出力(%)（初期値：100）
| 本商品の送信出力を調整します。他のネットワークへの電波干渉を回避する目的で使用します。 また、送信出力を低下させ通信可能範囲を縮小することにより、外部からの、不正アクセスなどのセキュリティの脅威を回避できる場合があります。 「100」、「50」、「25」、「12」、「6」から選択します。
［SSID設定］
無線ネットワークの設定をします。
＜SSID設定を編集する場合＞ 編集したいSSIDの[編集]をクリックします。[編集]をクリックしたあとに、設定画面が表示されます。
［SSID設定(SSID-3)］
無線ネットワーク名(SSID-3) （初期値：xg100n-XXXXXX-3（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）
※ | 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品側面のラベルに記載されています。
| 本商品で使用する「無線ネットワーク名(SSID-3)」を入力します。 使用できる文字は、半角英数字とスペースおよび下記の記号が設定できます。（スペースのみは設定できません） 半角32文字まで設定できます。
※ | 「」（バックスラッシュ）は、パソコンによっては、「」と表示されます。
「無線ネットワーク名(SSID)」が一致しない無線LAN端末とは、無線LAN通信できません。 逆に、「無線ネットワーク名(SSID)」が一致する無線LAN端末とは通信が可能になるため、他所にある無線LAN端末から接続できないように類推不可能な文字列を使用することをお勧めします。
MACアドレスフィルタリング（初期値：使用しない）
| MACアドレスフィルタリングを使用する場合にチェックします。 「使用する」に設定した場合には、本商品は「MACアドレスフィルタリング」で設定してあるMACアドレスを持つ無線LAN端末とのみ、無線LAN接続できます。
無線の暗号化（初期値：WPA2-PSK(AES)）
| 無線の暗号化を設定します。暗号化を行うと、データを暗号化してから無線電波を発信します。 「なし」 無線の暗号化をしません。 「なし」を選択した場合、「ポートセパレート」の設定ができます。 「WPA2-PSK(AES)」 WPA2-PSK(AES)モードを使用します。 「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」 WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)モードを使用します。 「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」 無線LAN端末別にWPA2-PSK(AES)、WPA3-SAE(AES)の各モードから、対応している暗号化方式を自動選択します。 「WPA3-SAE(AES)」 WPA3-SAE(AES)モードを使用します。
＜お知らせ＞ セキュリティの観点から暗号化の設定を強く推奨します。 本商品側面のラベルに記載されている情報は、お客様にて厳重に管理してください。 本商品の無線の暗号化を、「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」または「WPA3-SAE(AES)」に設定した場合、「無線LAN簡単接続機能」が使用できなくなります。 本商品の無線の暗号化が「WPA2-PSK(AES)」に設定されている場合は、無線LAN管理フレームの一部を暗号化して通信する機能を有効としています。 無線LAN端末（パソコン・ゲーム機など）との接続が不安定な場合は、「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」に設定すると改善される場合があります。
事前共有キー(PSK) （初期値：ランダムに生成した、本商品固有の13桁の半角英数字※）
| 「無線の暗号化」で「WPA2-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」、「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」または「WPA3-SAE(AES)」を選択した場合
※ | 本商品の事前共有キー(PSK)の初期値は、本商品側面のラベルに記載されています。
| 事前共有キー(PSK)を入力します。 事前共有キー(PSK)には、8〜63桁の英数記号、または64桁の16進数を半角で指定できます。
※ | 事前共有キー(PSK)として使用できる文字は下記のとおりです。
・8〜63桁の場合 | ：英数記号（0〜9、a〜z、A〜Z、下表の記号）
| ※「」 （バックスラッシュ）は、パソコンによっては、「」と表示されます。
・64桁の場合 | ：16進数(0〜9、a〜f、A〜F)
事前共有キー(PSK)は、たやすく推測されない文字列で設定してください。
キー更新間隔(秒)（初期値：1800）
| 「無線の暗号化」で、「WPA2-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)」、「WPA2-PSK/WPA3-SAE(AES)」または「WPA3-SAE(AES)」を選択した場合
| キー更新間隔（秒）を半角で入力します。指定できる値は、60〜86400（秒）です。
| ポートセパレート（初期値：使用しない） 「無線の暗号化」で「なし」を選択した場合
| ポートセパレートを使用する場合にチェックします。
［拡張設定］
マルチキャスト伝送速度(Mbps)（初期値：6）
| マルチキャストフレームの伝送速度を設定します。 「使用しない」、「6」、「9」、「12」、「18」、「24」、「36」、 「48」、「54」から選択します。
Beacon Interval(ms)（初期値：100）
| Beacon間隔を設定します。 設定できる値は40〜1000msです。
DTIM(回)（初期値：1）
| DTIM(Delivery Traffic Indication Message)しきい値（定期的に送信しているBeaconパケットにDTIMが含まれる頻度）を設定します。 設定できる範囲は1〜5回です。
※ | 5回に設定した場合は、Beacon送信5回に1回DTIMを送信します。
↑ページのトップへ