無線LAN設定−無線LAN共通設定
本商品に、無線LANに関する基本的な設定をします。
設定変更は[設定]をクリックすると有効となります。無線LAN接続をご利用の場合、[設定]をクリックしたあと、変更が有効になり、無線LAN接続が切断される場合があります。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［無線LANアクセスポイント設定］
IEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz) （初期値：使用する）
| 本商品でIEEE802.11ax/ac/n/a(5GHz)の無線LANを使用するかどうかを指定します。
IEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz) （初期値：使用する）
| 本商品でIEEE802.11ax/b/g/n(2.4GHz)の無線LANを使用するかどうかを指定します。
＜無線機能を有効にする場合＞
| 使用したい無線LANの「使用する」にチェックをしたあと、[設定]をクリックします。
＜無線機能を無効にする場合＞
| 使用しない無線LANの「使用する」のチェックを外したあと、[設定]をクリックします。
＜無線設定を編集する場合＞
| 編集したい無線LANの[詳細設定]をクリックします。
↑ページのトップへ