# 「Web設定」画面に表示されているボタンについて

「Web設定」画面に表示されているボタンについて説明します。
表示されるボタンの種類は、画面によって異なります。

## メニュー一覧フレームのボタン

[ファームウェア更新] | ファームウェア更新情報がある場合に表示されます。クリックすると「メンテナンス」-「ファームウェア更新」画面が表示されます。

## メインフレームのボタン

[接続] | 「接続先設定(IPv4 PPPoE)」でクリックすると、選択したIPv4 PPPoEセッションの接続が可能です。 「接続先設定(IPv6 PPPoE)」でクリックすると、IPv6 PPPoEセッションの接続が可能です。
[切断] | 回線が［回線接続中］状態の場合にクリックすると、選択したIPv4 PPPoEセッションの接続を切断します。
[切断・停止] | クリックすると、IPv6 PPPoEセッションの切断・停止が可能です。
[詳細設定] | クリックすると、IPv6 PPPoEに関する詳細設定画面を表示します。
[編集] | クリックすると、編集画面を表示します。
[追加] | クリックすると、追加画面を表示します。
[初期化] | クリックすると、設定した値を初期化します。
[設定] | 変更した設定を本商品に保存します。 設定を変更したあとに、クリックします。
[トップページへ戻る] | 「Web設定」の「トップページ」を表示します。
[削除] | 設定した情報を削除します。
[承諾] | IPv6ファイアウォール機能を無効にします。
[詳細設定] | 詳細設定画面を表示します。
[自動無線チャネル再設定] | 自動設定で設定した無線チャネルを再設定します。
[戻る] | 前のページへ戻ります。
[無線LAN簡単接続(プッシュボタン)(2.4GHz)] | 無線LAN簡単接続(プッシュボタン)(2.4GHz)で無線LAN端末の設定を行います。
[無線LAN簡単接続(プッシュボタン)(5GHz)] | 無線LAN簡単接続(プッシュボタン)(5GHz)で無線LAN端末の設定を行います。
[キャンセル] | 無線LAN簡単接続機能画面の場合、無線LAN簡単接続機能の設定を中止します。 無線LAN共通設定画面の場合、本画面の変更を無効にし、前回設定時の状態に戻します。
[設定時間(WalkTime)延長] | 無線LAN端末の検索時間を一定時間延長します。
[無線LAN簡単接続(PIN)(2.4GHz)] | 無線LAN簡単接続(PIN)(2.4GHz)で無線LAN端末の設定を行います。
[無線LAN簡単接続(PIN)(5GHz)] | 無線LAN簡単接続(PIN)(5GHz)で無線LAN端末の設定を行います。
[再生成] | 無線LANアクセスポイントのPINコードを再生成します。
[初期値に戻す] | 無線LANアクセスポイントのPINコードを工場出荷状態に戻します。
[ファイルに保存] | 本商品の設定値をファイルに保存します。
[復元実行] | 指定したファイルから設定値を復元します。
[参照] | 本商品の設定データや、新しいファームウェアなどのファイルを指定します。
[工場出荷時設定に戻す] | 本商品の設定を工場出荷状態に戻します。
[更新] | 本商品のファームウェアを更新します。
[更新確認] | 本商品のファームウェアの更新情報を表示します。
[ファームウェア更新] | 「ファームウェア更新情報」がある場合に、本商品のファームウェアを更新します。
[実行] | PINGテストなど、あらかじめ本商品に用意されている機能を実行します。
[再起動] | 本商品を再起動します。
[消去] | UPnPにより設定されたNAT情報を消去します。
[詳細情報] | 本商品に接続されたUSBシリアルデバイスの詳細情報を表示します。
[最新情報に更新] | 最新の状態に更新します。
[DHCP再取得(IPoE)] | IPアドレスなどを再取得します。
[最新状態に更新] | 表示内容を更新します。
[詳細] | 選択した端末の詳細情報を表示します。
[電波強度測定] | 無線LAN端末の電波強度を測定します。 測定完了後、各無線LAN端末の電波強度を表示します。
[周辺電波環境測定 (2.4GHz)] | 「周辺電波環境測定 (2.4GHz)」画面を表示します。
[周辺電波環境測定 (5GHz)] | 「周辺電波環境測定 (5GHz)」画面を表示します。
[周辺電波環境測定 (6GHz)] | 「周辺電波環境測定 (6GHz)」画面を表示します。
[開始] | 本商品周辺の電波強度測定を開始します。
[終了] | 本商品周辺の電波強度測定を終了します。

ページの先頭へ