# 機能一覧

本商品でご利用になれる機能の一覧です。

## 設定の方法

「Web設定」で設定します。「Web設定」は、Webブラウザで開くことができます。
起動の方法などについては、「本商品の設定」-「起動のしかた」を参照してください。

## 機能一覧

### 電話機能

機能・サービス | 内容
--- | ---
ひかり電話 | 電話回線として光ファイバを利用し、電話機での通話を実現するサービスです。

### ルータ機能

プロトコル毎の転送動作については、こちらを参照してください。

機能・サービス | 内容
--- | ---
IPマスカレード | ポート番号を変換し、1つのグローバルアドレスを複数のプライベートアドレスに変換する機能です。
静的IPマスカレード | あらかじめ固定的に使用するポート番号とパソコンなどを結びつける機能です。本機能により、WAN側からの特定ポートの通信を指定したパソコンなどに送受信できます。
静的NAT | あらかじめ固定的に使用するパソコンなどのプライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスと結びつける機能です。本機能により、WAN側からの通信を指定したパソコンなどで送受信できます。
WAN→LAN中継機能 | Wake on LANに対応した本商品のLAN側にある端末を起動するためにWAN側(接続先)に接続された端末から送信されたMagic Packetを、本商品で受信しLAN側にブロードキャストすることができる機能です。
LAN側静的ルーティング | 本商品にルーティング対象の宛先IPアドレスを登録することによって、あらかじめパケットの送信先をLAN側で振り分けることができる機能です。
パケットフィルタリング | あらかじめ設定した条件にしたがって、パケットの通過を制限する機能です。
ステートフル パケット インスペクション | LAN側のパソコンなどからのリクエストに応じて本商品のWAN側のポートが開き、通信を開始します。データの受け取りが終わるかまたは内部のタイマで設定してある一定の時間を超えると、自動的にWAN側のポートが閉じます。
DHCPv4サーバ | LAN上のパソコンなどが起動すると、その都度、IPアドレスなどのネットワーク利用に必要な設定情報を、本商品から各パソコンなどに自動的に割り当てる機能です。
DNS Proxy | ネットワーク上の各パソコンなどからDNSの問い合わせパケットを受け取ると、インターネット上などの本来のDNSサーバに問い合わせ、問い合わせたIPアドレスを各パソコンなどに回答する機能です。ネットワーク上のパソコンなどからは、本商品がDNSサーバとして動作しているように見えます。
UPnP | 本機能を利用して、UPnP対応アプリケーションを、NATによるIPアドレスやポート番号の変換を気にすることなく、複数台のパソコンなどから同時にご利用になれます。
簡易DMZ | 簡易DMZを使用することにより、LAN側に設置された1台のパソコンに外部からのアクセスをすべて転送させることができます。

### 無線機能

機能・サービス | 内容
--- | ---
IEEE802.11a 無線LAN | IEEE802.11aに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
IEEE802.11b 無線LAN | IEEE802.11bに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
IEEE802.11g 無線LAN | IEEE802.11gに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
IEEE802.11n 無線LAN | IEEE802.11nに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
IEEE802.11ac 無線LAN | IEEE802.11acに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
IEEE802.11ax 無線LAN | IEEE802.11axに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
IEEE802.11be 無線LAN | IEEE802.11beに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
暗号化 | 暗号化には、WPA/WPA2/WPA3の方式があります。 本商品と無線LAN端末との間で送受信される無線通信データを暗号化して保護します。
MACアドレスフィルタリング機能 | MACアドレスを使って、本商品に登録された無線LAN端末とのみデータ通信できるようにする機能です。これによって、他の無線LAN端末からLANやインターネットなどへ接続するのを防ぐことができます。
無線ネットワーク名(SSID)によるセキュリティ機能 | 本商品と無線LAN端末に同一の「無線ネットワーク名(SSID)」を設定することで、その無線LAN端末とのみ無線LAN通信できるようにする機能です。これによって、他の無線LAN端末からLANやインターネットなどへ接続するのを防ぐことができます。
無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否) | 本商品やLAN側のパソコンなどに他の無線LAN端末から不正にアクセスされないようにする機能です。
マルチSSID | 本商品では3つの無線ネットワーク名(SSID)、6/5/2.4GHz帯共通SSIDのSSID-1、2.4GHz帯のSSID-2および5GHz帯のSSID-3が利用可能です。 それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定（MACアドレスフィルタリング、暗号化）ができます。 3つの無線ネットワーク名(SSID)は同時に利用することができます。
ポートセパレート | 暗号化方式を「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」または「なし」で設定している無線LAN端末から、本商品の「Web設定」へのアクセスおよび本商品のLAN側に接続されている端末へのアクセスを制限する機能です。
オートチャネルセレクト | 本商品の起動時に、周囲にある無線LANアクセスポイントを検出し、電波状態の良いチャネルを自動選択します。
無線LAN簡単接続機能 | 本商品とパソコンなどの無線LAN端末との無線LAN接続設定をパソコン、「WPSボタン」から行うことができる機能です。
省電力機能 | 省電力モードの無線LAN端末は、本商品に設定されているBeacon IntervalとDTIMによってActiveに切り替わるタイミングが変わります。 Beacon IntervalとDTIMを大きくすると、無線LAN端末の省電力モード期間が長くなります。
電波強度測定 | 電波強度を測定することで無線LAN環境の状況を確認できます。
周辺電波環境測定 | 本商品周辺の無線LANアクセスポイントをスキャンして全チャネルの電波強度を測定することで、無線LAN環境の状況を確認できます。
メッシュ | 本商品をメッシュ親機またはメッシュ中継機として、メッシュネットワークを構成することができます。

### WAN側機能

機能・サービス | 内容
--- | ---
PPPoEブリッジ | PPPoE プロトコルを搭載しているパソコンなどを接続できます。
PPPoEマルチセッション | 1つの回線契約で複数の接続先へ同時に接続できます。
IPv6セッション | 本機能は、ご契約のプロバイダが、IPv6 PPPoE方式によるインターネット接続を提供している場合に、接続に関する設定を確認できます。
無通信監視タイマ | インターネットなどへのアクセスが一定時間ないときに通信を切断し、セキュリティを守ります。また、うっかりした切断忘れを防止できます。
PPPキープアライブ | PPPコネクションの状態を監視して、障害が起きた場合に再接続を行います。
VPNパススルー | 仮想プライベートネットワーク(VPN : Virtual Private Network)接続を使用することにより、インターネットを経由してLAN側のVPNクライアントからWAN側のVPNサーバへのアクセスが可能です。 本機能は、PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)、IPsec(IP Security)、L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)のVPN通信に対応しています。本商品は、パススルー機能を搭載することにより、これらのVPN通信を通過させることができます。
VPNサーバ機能 | インターネットなどを介した外部ネットワークから、自宅のネットワークにVPN接続が行える機能です。

### その他の機能

機能・サービス | 内容
--- | ---
機器設定用パスワードの変更 | 本商品の設定変更や不正アクセスを防止するために設けたパスワードです。「Web設定」で設定するときに必要です。このパスワードは、変更できます。
ファームウェア更新 | 本商品のファームウェアを更新（バージョンアップ）します。
配信済事業者ソフトウェア一覧 | 本商品に配信されている事業者サービスのソフトウェア一覧を表示します。ご利用中の事業者サービスの確認やサービス提供事業者が提供する設定画面などへアクセスできます。
情報表示（装置情報、無線LAN情報） | 本商品の装置情報や設定内容を表示します。
情報表示（装置情報、状態表示） | 本商品の装置情報や状態を表示します。
ログ表示 | 本商品で行った通信のログなどを表示します。
USBシリアル通信機器一覧 | 本機能を利用するサービスをご契約されている場合、USBポートに接続したUSBシリアル通信機器の状態が確認できます。

ページの先頭へ