# 無線機能
マルチSSID

本商品では3つの無線ネットワーク名(SSID)、6/5/2.4GHz帯共通SSIDのSSID-1、2.4GHz帯のSSID-2および5GHz帯のSSID-3が利用可能です。
それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定（MACアドレスフィルタリング、暗号化）ができます。
3つの無線ネットワーク名(SSID)は同時に利用することができます。

## 6/5/2.4GHz帯共通

### SSID-1

（初期値：xg200k-XXXXXX-1（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）

暗号化方式として WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES) が利用可能。
（初期値はWPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)）

※ 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品側面のラベルに記載されています。

## 2.4GHz帯

### SSID-2

（初期値：xg200k-XXXXXX-2（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）

暗号化方式として なし、WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、 WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES) が利用可能。
（初期値はWPA2-PSK(AES)）

※ 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品側面のラベルに記載されています。

## 5GHz帯

### SSID-3

（初期値：xg200k-XXXXXX-3（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字））※）

暗号化方式として なし、WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES) が利用可能。
（初期値はWPA2-PSK(AES)）

※ 本商品の無線ネットワーク名(SSID)の初期値は、本商品側面のラベルに記載されています。

### ご注意

- 本商品側面のラベルに記載されている情報は、お客様にて厳重に管理してください。
- メッシュ機能使用中はバックホールSSID(初期値：xg200k-XXXXXX-4)が有効になりますが、バックホールSSIDは無線端末の接続にはご利用になれません。

## 設定方法

### 「Web設定」

SSID-1設定の場合
  「無線LAN設定」-「SSID-1設定」の［SSID設定］の「無線ネットワーク名(SSID-1)」で設定する
SSID-2設定の場合
  「無線LAN設定」-「SSID-2設定」の［SSID設定］の「無線ネットワーク名(SSID-2)」で設定する
SSID-3設定の場合
  「無線LAN設定」-「SSID-3設定」の［SSID設定］の「無線ネットワーク名(SSID-3)」で設定する

ページの先頭へ