# 無線機能の使いかた
無線LAN共通設定

本商品に、無線LANに関する基本的な設定をします。

設定変更は[設定]をクリックすると有効となります。無線LAN接続をご利用の場合、[設定]をクリックしたあと、変更が有効になり、無線LAN接続が切断される場合があります。
[キャンセル]をクリックすると変更した内容が削除され、変更前の設定内容に戻ります。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら

### ［無線LAN共通設定］

#### 6GHz

本商品の6GHzの無線LANの使用状態を表示します。
SSID-1(6GHz)およびメッシュ機能のチェックボックスを外した場合、6GHz帯の無線LANの使用を停止できます。
[編集]をクリックすると、「6GHz帯詳細設定」の画面が表示されます。

#### 5GHz

本商品の5GHzの無線LANの使用状態を表示します。
SSID-1(5GHz)、SSID-3、メッシュ機能のチェックボックスを外した場合、5GHz帯の無線LANの使用を停止できます。
[編集]をクリックすると、「5GHz帯詳細設定」の画面が表示されます。

#### 2.4GHz

本商品の2.4GHzの無線LANの使用状態を表示します。
SSID-1(2.4GHz)、SSID-2、メッシュ機能のチェックボックスを外した場合、2.4GHz帯の無線LANの使用を停止できます。
[編集]をクリックすると、「2.4GHz帯詳細設定」の画面が表示されます。

#### SSID-1（初期値：使用する）

本商品でSSID-1の無線LAN識別子を持つ無線LANを使用するかどうかを指定します。
チェックボックスを外した場合、SSID-1の無線LAN識別子を持つ無線LANの使用を停止できます。
[編集]をクリックすると、「SSID-1設定」の画面が表示されます。

※ SSID-1のチェックボックスを外した場合、メッシュ機能もOFFになります。

#### SSID-2（初期値：使用する）

本商品でSSID-2の無線LAN識別子を持つ無線LANを使用するかどうかを指定します。
チェックボックスを外した場合、SSID-2の無線LAN識別子を持つ無線LANの使用を停止できます。
[編集]をクリックすると、「SSID-2設定」の画面が表示されます。

#### SSID-3（初期値：使用する）

本商品でSSID-3の無線LAN識別子を持つ無線LANを使用するかどうかを指定します。
チェックボックスを外した場合、SSID-3の無線LAN識別子を持つ無線LANの使用を停止できます。
[編集]をクリックすると、「SSID-3設定」の画面が表示されます。

### ［メッシュ機能 ON/OFF］

#### メッシュ機能（初期値：使用する）

本商品でメッシュ機能を使用するかどうかを指定します。通常は初期値の「使用する」で問題ありません。
メッシュ機能使用中は、メッシュ親機(本商品)とメッシュ中継機間でメッシュネットワーク構成用のSSID(バックホールSSID) が有効になります。
チェックボックスを外した場合、メッシュ機能およびバックホールSSIDの使用を停止できます。

### ご注意

- メッシュ機能をご利用になるには、メッシュ対応の中継機が必要です。
- メッシュ中継機と通信中に「使用しない」に設定した場合、通信が切断されることがあります。
- メッシュ機能使用中はバックホールSSID（xg200k-XXXXXX-4（XXXXXXは本商品WAN側のMACアドレスの下6桁（半角小文字）））が有効になりますが、バックホールSSIDは無線端末の接続にはご利用になれません。

### 設定のしかた

無線機能を有効にする場合
  使用したいSSIDおよび周波数帯にチェックをしたあと、[設定]をクリックします。
無線機能を無効にする場合
  使用しないSSIDおよび周波数帯のチェックを外したあと、[設定]をクリックします。
無線設定を編集する場合
  編集したいSSIDまたは周波数帯の[編集]をクリックします。
本画面の変更を無効にしたい場合
  [キャンセル]をクリックすることで本画面の変更を無効にし、前回設定時の状態に戻します。

### お知らせ

- 本商品の無線LANの使用状態の詳細は、「情報」- 「現在の状態」からご確認いただけます。

ページの先頭へ