# メンテナンス
機器設定用パスワードの変更

機器設定用パスワードを変更できます。

設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が保存されます。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［機器設定用パスワードの変更］

1. それぞれのパスワードを入力する

   パスワードに使用できるのは半角英数字、および記号（「#」「“」「=」「¥」「@」「,」「;」は除く）です。英字と数字を混合し、8文字以上32文字以内で設定してください。何も入力しないもしくはスペースのみのパスワードは設定できません。

   #### パスワード

   新しい機器設定用パスワードを入力します。

   #### パスワードの確認入力

   確認のために新しい機器設定用パスワードを再入力します。

2. [設定]をクリックする

### お知らせ

- 機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。
- 機器設定用パスワードはお客様にて厳重に管理してください。
- 機器設定用パスワードを忘れた場合は、本商品を初期化してください。
  このときすべての値が工場出荷状態に戻ります。
- 本商品を完全初期化すると、ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、電話ランプが緑点灯します。ランプ状態を確認してください。ひかり電話の自動設定が完了した状態でも初期状態ランプは橙点灯します。

ページの先頭へ