# ルータ設定
SPI設定

SPIの設定をします。

設定値を入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［SPI設定］

ステートフル パケット インスペクション機能を使用する際のIPアドレス/ポート番号の動的変換テーブルの有効保持時間（秒）を設定します。

#### TCPタイムアウト(秒)（初期値：3600）

TCPタイムアウトの時間を半角数字で入力します。入力できる値は180～7200秒です。

#### UDPタイムアウト(秒)（初期値：180）

UDPタイムアウトの時間を半角数字で入力します。入力できる値は1～7200秒です。

#### ICMPタイムアウト(秒)（初期値：60）

ICMPタイムアウトの時間を半角数字で入力します。入力できる値は1～7200秒です。

### お知らせ

- TCPタイムアウト、UDPタイムアウトの設定が短い場合、通信できなくなることがあります。

ページの先頭へ