# その他の設定例
外部にサーバを公開するには - 「Web設定」で設定する

本商品に下記の設定をします。

1. パソコンなどを起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力後、パソコンなどのEnterキーを押します。
3. 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする
   「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. 「ルータ設定」-「静的NAT設定」をクリックする
5. ［ワンタッチ設定］で以下のように設定する

   #### Webサーバを公開する場合

   1. 「Webサーバを外部に公開する」にチェックする
   2. 「WebサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する

   #### FTPサーバを公開する場合

   1. 「FTPサーバを外部に公開する」にチェックする
   2. 「FTPサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する
6. [設定]をクリックする
   設定内容が有効になります。

ページの先頭へ