# 無線機能
電波強度測定

電波強度を測定することで無線LAN環境の状況を確認できます。
5段階で電波強度レベルが表示されます。

電波の状態は以下のとおりです。

■■■■ | 緑4本 | 非常に強い
■■■ | 緑3本 | 強い
■■ | 黄2本 | 普通
■ | 赤1本 | 弱い
NG | ― | 通信不通

## 操作方法

### 「Web設定」

「情報」-「無線LAN情報」で[電波強度測定]をクリックする

### お知らせ

- 周囲の無線環境などにより、電波強度測定に失敗し、「NG」と表示される場合があります。
- 節電機能動作時は電波強度測定できません。

  ※ 節電機能動作時は、前面のデータ通信ランプ、電話ランプ、ACTランプ、登録ランプ、無線ランプ、MESHランプ、オプションランプが消灯し、背面はLAN1～3ポート状態表示ランプ、LAN4 10Gポート状態表示ランプ、WAN 10Gポート状態表示ランプ、LINKランプが消灯します。節電機能については、「本商品の設定」の「ルータ設定」-「高度な設定」の［節電機能］を参照してください。

- 電波強度測定中に加入した無線LAN端末については、電波強度測定の対象外となります。
- DFS機能が動作中の場合（通信中にレーダー波を検出した場合）は、電波強度測定できない場合があります。

ページの先頭へ