# WAN側機能
VPNパススルー

仮想プライベートネットワーク(VPN : Virtual Private Network)接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。

- LAN側のVPNクライアントからWAN側のVPNサーバへのアクセス
- WAN側のVPNクライアントからLAN側のVPNサーバへのアクセス

VPNのプロトコルには、PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)、IPsec(IP Security)、L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)が使用できます。

### ご注意　－ 本商品で「IPsecパススルー通信」を行う場合 －

- 1つのIPsecサーバに対して、複数セッションの通信提供はできません。

## PPTPの利用例

ここでは、ネットワーク上でのPPTPの利用例を示します。
なお、IPsec、L2TPの場合でも、PPTPと同じような構成で利用できます。

「利用例1」では、自宅からインターネット経由で会社のネットワークにアクセスできます。
「利用例2」では、自宅の複数のパソコンからインターネット経由でそれぞれ別のネットワークにアクセスできます。
「利用例3」では、自分のネットワークに外部のパソコンなどからアクセスさせることができます。

また、PPTPは、TCP/IPベースのデータネットワーク上にVPNを作成することによって、リモートコンピュータからプライベートサーバへのセキュリティで保護されたデータ転送を可能にします。

### 利用例1

本商品に接続したPPTPクライアントからPPTPサーバに接続する

### 利用例2

本商品に接続したPPTPクライアントからそれぞれ別のPPTPサーバに接続する

1つのPPTPサーバに複数セッションの通信提供はできません。

### 利用例3

本商品に接続したPPTPサーバに接続する

本商品に接続できるVPNサーバは1台のみです。

### お知らせ

- PPTP機能、IPsec機能、L2TP機能のサポート状況および設定方法は、それぞれのサポート窓口にお問い合わせください。

## PPTPの設定方法

「利用例1,2」の場合と「利用例3」の場合では、設定方法が異なります。

### WAN側のPPTPサーバへアクセスする場合のLAN側のPPTPクライアントの設定（「利用例1,2」の場合）

本商品への設定はありません。
下記にPPTPクライアントへの設定の一例を説明します。
詳しくはこちらを参照してください。

### お知らせ

- パソコンに関することは、それぞれのサポート窓口にお問い合わせください。

### WAN側のPPTPクライアントへアクセスする場合のLAN側のPPTPサーバの設定（「利用例3」の場合）

LAN側のPPTPサーバへWAN側のPPTPクライアントからアクセスする場合は、本商品へ静的IPマスカレード設定が必要です。LAN側に設置するPPTPサーバを静的IPマスカレード設定で、WAN側からアクセス可能にします。
下記に設定手順を示します。

### 「Web設定」

1. 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」を下記のように設定する
2. 対象インタフェースを選択で、接続先を選択する
3. エントリの「操作」欄の［編集］をクリックする
4. 次の項目を設定し、［設定］をクリックする

   項目 | 値
   --- | ---
   変換対象プロトコル | TCP
   変換対象ポート | pptp（もしくは1723）
   宛先IPアドレス | PPTPサーバのIPアドレス
   宛先ポート | －

5. ［OK］をクリックする
6. ［戻る］をクリックする
7. 設定したエントリの行頭の「有効/無効」欄をチェックする

ページの先頭へ