# 電話設定
内線設定(アナログ端末)

ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
ひかり電話サービス契約をしていない場合は、ひかり電話の設定に関するメニューや画面が表示されません。

アナログ端末の内線設定をします。

設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

## 内線設定(アナログ端末)

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［内線設定］

内線の設定をします。

#### 内線番号（初期値：下記の表を参照）

設定する内線番号を入力します。
半角数字で1～9、10～99の1～2桁を設定できます。

※ 重複した内線番号は設定できません。

#### ニックネーム（初期値：下記の表を参照）

わかりやすいように各内線にニックネームを付けることができます。
半角英数字および記号（「"（ダブルクォーテーション）」「;（セミコロン）」「 （スペース）」を除く）で1～64文字を任意に設定できます。

#### 初期値

内線番号 | ニックネーム
--- | ---
1 | TEL1
2 | TEL2

### ［ひかり電話設定］

ひかり電話の設定をします。
ひかり電話の設定は電話機からも設定できます。
設定方法は、「ひかり電話の使いかた」-「電話機からひかり電話の設定をするには」を参照してください。

#### ナンバー・ディスプレイ（初期値：使用する）

ナンバー・ディスプレイを使用する場合にチェックします。

### お知らせ

- ナンバー・ディスプレイの機能をご利用になるには、 マーク、 マーク、 マークの付いたナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
- ナンバー・ディスプレイサービスをご利用になる場合は、ナンバー・ディスプレイサービスのご契約が必要です。
- 初期値は、「使用する」に設定されています。
  ナンバー・ディスプレイをご契約でない場合やナンバー・ディスプレイに対応していない電話機を接続する場合は「使用する」のチェックを外してください。
- 電話機によっては、発信者番号などが正しく表示されないことがあります。
- 電話機の表示内容は、お使いの機器によって異なります。

#### キャッチホン・ディスプレイ（初期値：使用しない）

「ナンバー・ディスプレイ」で、「使用する」にチェックした場合

キャッチホン・ディスプレイを使用する場合にチェックします。

### お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、 マークの付いたキャッチホン・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
- キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になる場合は、ナンバー・ディスプレイと下記のいずれかのご契約が必要です。
  - キャッチホン
  - ダブルチャネル/複数チャネル
- キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、「ナンバー・ディスプレイ」と「キャッチホン・ディスプレイ」の両方を「使用する」に設定してください。「ナンバー・ディスプレイ」が「使用しない」になっているとご利用になれません。
- 電話機によっては、発信者番号などが正しく表示されないことがあります。
- 電話機の表示内容は、お使いの機器によって異なります。

#### モデムダイヤルイン（初期値：使用しない）

モデムダイヤルイン対応の電話機を接続して、1台の電話機で複数の電話番号を使い分けたい場合にチェックします。

### お知らせ

- モデムダイヤルイン対応の電話機などが必要です。操作方法は、ご利用になる機器の取扱説明書などを参照してください。

#### 割込音通知（初期値：使用する）

ダブルチャネル/複数チャネルでの通話中の電話機や、内線通話中の電話機に、電話がかかってきたことを通知する割込音を使用する場合にチェックします。

### お知らせ

- キャッチホン契約の場合、「割込音通知」設定にかかわらずキャッチホンの「プップッ・・・」という割込音が聞こえます。
- 優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知はご利用になれません。割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
- ダブルチャネル/複数チャネルで「割込音通知」を「使用する」に設定していても、ファクス通信中の電話機には割込音通知は動作しません。
  別の電話機で着信しない場合、発信側にはお話し中音が聞こえます。

#### ダイヤル桁間タイマ(秒)（初期値：4）

電話機からのダイヤルを受け付ける間隔を設定します。
ダイヤル桁間タイマの設定値を長めに設定すると、電話機からダイヤル操作をした際に発信するまでの時間が長くなります。

- 「4」～「8」(秒)から選択します。

#### エコー・キャンセラ（初期値：使用する）

エコー・キャンセラを使用する場合にチェックします。
エコー・キャンセラを使用すると、エコーやハウリングを防止することができます。

### ［電話番号設定］

電話番号（外線）ごとの設定、内線着信時の着信音を設定します。

#### 電話番号

ご契約の電話番号（外線）が表示されます。

#### 通知番号（初期値：契約者回線番号）

発信時、電話をかけた相手先に通知する発信者番号にチェックします。

### お知らせ

- 「通知番号」に設定した電話番号は「着信番号」に設定されます。
- 「通知番号」に設定した電話番号に「指定着信機能」を設定しても、相手先に「指定着信番号」は通知されません。

#### 着信番号（初期値：すべての電話番号）

各電話番号あてにかかってきた電話を着信させる場合にチェックします。
着信番号は複数選択できます。

### お知らせ

- 優先着信ポートを有効に設定した場合、「内線設定(アナログ端末1)」、「内線設定(アナログ端末2)」で同一の着信番号が設定されている必要があります。同一の着信番号が1つもない状態に変更する場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
- 「着信番号」のチェックを外す場合は、「指定着信機能」の「使用する」のチェックを外してください。

#### 指定着信機能（初期値：使用しない）

指定着信機能を利用すると、相手の方が電話をかけるとき、電話番号に続けて指定着信番号をダイヤルすることにより、特定の電話機ポートに接続された端末を呼び出すことができます。
設定は下記のとおりです。

「使用する」
  指定着信機能を使用する場合は、指定着信機能を使用する電話番号の「使用する」にチェックし、「指定着信番号」に使用する指定着信番号を入力します。
「指定着信番号」
  「指定着信機能」で「使用する」にチェックした場合

  着信番号を1～19桁の数字で入力します。

「指定なし着信」
  「指定着信機能」で「使用する」にチェックした場合

  指定着信番号あり/なし両方の着信を受ける場合にチェックします。

### お知らせ

- 指定着信機能はTEL1、2ポートで1つの番号でのみ使用できます。他のポートや電話番号で指定着信機能を使用する場合は、いったん「使用する」のチェックを外してください。
- 指定着信番号で着信した場合には、キャッチホンはご利用になれません。
- 指定着信番号は任意の0～9の半角数字で、最大19桁となります。
- 指定着信番号が発信可能な電話回線は、ISDN、ひかり電話、携帯電話となります。なお、携帯電話からの指定着信番号発信の可否は、各事業者により異なります。
- ひかり電話から指定着信番号を発信した場合は、ひかり電話以外の回線やNTT東日本またはNTT西日本のひかり電話提供エリア外へ指定着信させることはできません。

#### 着信音選択（初期値：外線用「IR」、内線用「SIR」）

電話番号ごとに着信音を設定できます。
「IR」、「SIR」から選択します。

「IR」
  着信音が「1秒あり＋2秒なし」を繰り返します。
  （「プルルルー、プルルルー・・・」と鳴動します。）
「SIR」
  着信音が「0.3秒あり＋0.3秒なし＋0.3秒あり＋2.1秒なし」を繰り返します。
  （「プルルッ、プルルッ・・・」と鳴動します。）

### お知らせ

- 「着信音選択」で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、本商品の「着信音選択」を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定してください。
- 着信音「IR」「SIR」で実際に鳴る音は、接続する電話機の仕様に依存します。

ページの先頭へ