# 情報
現在の状態

ご契約により「Web設定」画面（設定項目）が異なる場合があります。
本商品の装置情報や設定内容を表示します。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

下記の状態を表示します。

### ［商品情報］

#### MACアドレス(WAN)

本商品のWAN側MACアドレスを表示します。

#### MACアドレス(LAN)

本商品のLAN側MACアドレスを表示します。

### ［無線LAN情報(SSID-1)］

#### 無線ネットワーク名(SSID)

SSID-1で現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)を表示します。
MLOおよびバンドステアリングが無効中は、設定されたSSIDの末尾に-6g、-5g、-2gを追加したSSIDが表示されます。

#### MACアドレス(無線)

SSID‐1のMACアドレスを周波数毎に表示します。

#### 動作モード

SSID-1の動作モードを表示します。

- IEEE802.11be
    IEEE802.11be以下の無線LAN動作モードを互換しています。
- IEEE802.11ax
    IEEE802.11ax以下の無線LAN動作モードを互換しています。

#### MACアドレスフィルタリング

SSID-1のMACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。

- 使用する / 使用しない

#### 無線の暗号化

SSID-1の暗号化の種類を表示します。

- WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)
- WPA3-SAE(AES)

#### 加入台数

現在SSID-1に加入している無線LAN端末の台数を表示します。
MLOおよびバンドステアリングが無効中は、周波数帯毎に表示します。

#### MLO(Multi-Link Operation)

MLOの使用状況を表示します。
SSID-1の動作モードが「IEEE802.11be」の場合は有効、「IEEE802.11ax」の場合は無効となります。

- 有効 / 無効

#### バンドステアリング

SSID-1のバンドステアリングの使用状況を表示します。

- 使用する / 使用しない

#### 無線LAN状態

無線LANの状態を表示します。

- 通信中(6/5/2.4GHz) / 停止中 / 停止中 節電動作中 / 停止中 サービス未契約
  ※ 通信中の場合、SSID-1で利用可能状態の周波数が表示されます。

### ［無線LAN情報(SSID-2)］

#### 無線ネットワーク名(SSID)

SSID-2で現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)を表示します。

#### MACアドレス(無線)

SSID‐2のMACアドレスを表示します。

#### 動作モード

SSID-2の動作モードを表示します。

- IEEE802.11be
    IEEE802.11be以下の無線LAN動作モードを互換しています。
- IEEE802.11ax
    IEEE802.11ax以下の無線LAN動作モードを互換しています。

#### MACアドレスフィルタリング

SSID-2のMACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。

- 使用する / 使用しない

#### ポートセパレート

SSID-2のポートセパレートの使用有無を表示します。

- 使用する / 使用しない

#### 無線の暗号化

SSID-2の暗号化の種類を表示します。

- なし
- WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
- WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)
- WPA2-PSK(AES)
- WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)
- WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)
- WPA3-SAE(AES)

#### 加入台数

現在SSID-2に加入している無線LAN端末の台数を表示します。

#### 無線LAN状態

無線LANの状態を表示します。

- 通信中 / 停止中 / 停止中 節電動作中 / 停止中 サービス未契約

### ［無線LAN情報(SSID-3)］

#### 無線ネットワーク名(SSID)

SSID-3で現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)を表示します。

#### MACアドレス(無線)

SSID‐3のMACアドレスを表示します。

#### 動作モード

SSID-3の動作モードを表示します。

- IEEE802.11be
    IEEE802.11be以下の無線LAN動作モードを互換しています。
- IEEE802.11ax
    IEEE802.11ax以下の無線LAN動作モードを互換しています。

#### MACアドレスフィルタリング

SSID-3のMACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。

- 使用する / 使用しない

#### ポートセパレート

SSID-3のポートセパレートの使用有無を表示します。

- 使用する / 使用しない

#### 無線の暗号化

SSID-3の暗号化の種類を表示します。

- なし
- WPA2-PSK(AES)
- WPA2-PSK(AES)(PMF OFF)
- WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)
- WPA3-SAE(AES)

#### 加入台数

現在SSID-3に加入している無線LAN端末の台数を表示します。

#### 無線LAN状態

無線LANの状態を表示します。

- 通信中 / 停止中 / 停止中 節電動作中 / 停止中 サービス未契約

### ［無線LAN情報(バックホールSSID)］

#### 動作モード

バックホールSSIDの無線LANの動作モードを表示します。
SSID-1で設定している動作モードで動作します。

- IEEE802.11be
    IEEE802.11be以下の無線LAN動作モードを互換しています。
- IEEE802.11ax
    IEEE802.11ax以下の無線LAN動作モードを互換しています。

#### 無線の暗号化

バックホールSSIDの暗号化の種類を表示します。
バックホールSSIDはWPA3-SAE(AES)固定となります。

#### 加入台数

現在バックホールSSIDに加入しているメッシュ中継機の台数を表示します。

#### MLO(Multi-Link Operation)

MLOの使用状況を表示します。
SSID-1の動作モードが「IEEE802.11be」の場合は有効、「IEEE802.11ax」の場合は無効となります。

- 有効 / 無効

#### バンドステアリング

SSID-1のバンドステアリングの使用状況を表示します。
バックホールSSIDでは常時「使用しない」となります。

#### 無線LAN状態

無線LANの状態を表示します。

- 通信中(6/5/2.4GHz) / 停止中 / 停止中 節電動作中 / 停止中 サービス未契約
  ※ 通信中の場合、バックホールSSIDで利用可能状態の周波数が表示されます。

### ［無線LAN情報］6GHz

#### 無線LAN状態

無線LANの状態を表示します。

- 通信中 / 停止中 / 停止中 節電動作中 / 停止中 サービス未契約

#### チャネル帯域

現在使用中のチャネル帯域を表示します。

- 20MHz / 40MHz / 80MHz / 160MHz / 320MHz

#### 使用チャネル

現在使用中のチャネルを表示します。

- 1 /5 /9 / 13 /17 /21 / 25 / 29 / 33 / 37 / 41 / 45 / 49 / 53 / 57 / 61 / 65 / 69 / 73 / 77 / 81 / 85 / 89 / 93
  ※ 自動設定時は、各数値の後ろに「(自動設定)」と記載されます。

### ［無線LAN情報］5GHz

#### 無線LAN状態

無線LANの状態を表示します。

- 通信中 / 停止中 / 停止中 節電動作中 / 停止中 サービス未契約

#### チャネル帯域

現在使用中のチャネル帯域を表示します。

- 20MHz / 40MHz / 80MHz / 160MHz

#### 使用チャネル

現在使用中のチャネルを表示します。

- 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 /144
  ※ 自動設定時は、各数値の後ろに「(自動設定)」と記載されます。

### ［無線LAN情報］2.4GHz

#### 無線LAN状態

無線LANの状態を表示します。

- 通信中 / 停止中 / 停止中 節電動作中 / 停止中 サービス未契約

#### チャネル帯域

現在使用中のチャネル帯域を表示します。

- 20MHz / 40MHz

#### 使用チャネル

現在使用中のチャネルを表示します。

- 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  ※ 自動設定時は、各数値の後ろに「(自動設定)」と記載されます。

#### 拡張チャネル

現在使用中の拡張チャネルを表示します。

- 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
  ※ 自動設定時は、各数値の後ろに「(自動設定)」と記載されます。
  ※ 周辺の干渉等で、拡張チャネルを使用できない場合は”-”で表示します。

### ［機器状態情報］

#### メインセッション

接続状態
  現在の「メインセッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  メインセッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  メインセッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  メインセッションのDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション2

接続状態
  現在の「セッション2」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション2のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション2の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション2のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション3

接続状態
  現在の「セッション3」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション3のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション3の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション3のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション4

接続状態
  現在の「セッション4」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション4のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション4の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション4のDNSサーバアドレスを表示します。

#### セッション5

接続状態
  現在の「セッション5」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス
  セッション5のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス
  セッション5の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  セッション5のDNSサーバアドレスを表示します。

#### IPv6セッション

接続状態
  現在の「IPv6セッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPv6アドレス(PPPoE)
  IPv6セッションのWAN側IPv6アドレスを表示します。
接続先IPv6アドレス
  IPv6セッションの接続先IPv6アドレスを表示します。
DNSサーバアドレス
  IPv6セッションのDNSサーバアドレスを表示します。

#### リンク状態

WAN
  現在のWANのリンク状態を表示します。
LAN1
  現在のLAN1のリンク状態を表示します。
LAN2
  現在のLAN2のリンク状態を表示します。
LAN3
  現在のLAN3のリンク状態を表示します。
LAN4
  現在のLAN4のリンク状態を表示します。

#### ハードウェア状態

現在のハードウェアの状態を表示します。

### ［電話情報］

※ ひかり電話サービス契約をしていない場合は表示されません。

#### 電話状態

現在の電話回線の接続状態を表示します。

### ［セキュリティ状態］

#### IPv6ファイアウォール機能

IPv6ファイアウォール機能の状態ログを表示します。最新のログから順に最大3件表示します。

ページの先頭へ