# ルータ機能
簡易DMZ

DMZ(DeMilitarized Zone)を使用すると、LAN側に設置された1台のパソコンに外部からのアクセスをすべて転送させることができます。
簡易DMZホストに設定されたパソコンは、外部(インターネット)からのアクセスが可能となります。
したがって、簡易DMZを使用することにより、外部にサーバを公開するための設定を簡単に行ったり、IPマスカレードを使用すると通信が行えないネットワークゲームなどに使用したりすることができます。

## 設定方法

簡易DMZはさまざまな目的に使用することが可能です。
ここでは本商品が工場出荷状態で構築したLANに上図のようにサーバを設置する方法を説明します。

### ご参考

本商品が工場出荷状態の場合、本商品で構築したLANは192.168.1.1/24 、DHCPv4サーバおよびIPマスカレード使用となります。
IPマスカレードを使用しているネットワークは外部から接続することはできないため、LANはすでにセキュリティを確保した環境となっています。

### 「Web設定」

簡易DMZのIPアドレスを設定する
  「ルータ設定」-「静的NAT設定」の「簡易DMZ設定」で「外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する(簡易DMZ)」にチェックし、「特定ホストのIPアドレス」を設定してください。

### 簡易DMZについて

LAN側に配置したDMZホストパソコンは、WAN側へのアクセスが可能です。
また、同じLAN内に配置されたパソコンとも、お互いにアクセスが可能です。

### ご注意

- 本商品の簡易DMZ機能は、お客様がパソコン上でご使用になるソフトウェアによっては正常に動作しない場合があります。
- 設定されたパソコンに対してファイアウォール機能が無効になるため、セキュリティが低下しますので、ご注意ください。
- 簡易DMZ機能は、利用しても完全に被害をなくすことができることを保証するものではありません。 被害を最小限に止めるための機能とご理解ください。

ページの先頭へ