# その他の設定例
外部にサーバを公開するには

本商品に接続したサーバを外部（インターネットなど）へ公開できます。

## 設定方法

### パソコンの設定

#### サーバとなるパソコンのIPアドレスの設定をする

サーバとして公開するパソコンに、プライベートIPアドレスを設定します。
DHCPで割り当てたIPアドレスでのサーバ公開はできません。
外部にサーバを公開するときは、データ保全のため十分なセキュリティ設定を行ってください。
セキュリティの設定を行わないと、サーバが不正侵入や盗聴、妨害、データの消失、破壊に遭う可能性があります。

### 本商品の設定

本商品に下記の設定を行います。

#### 「Web設定」で設定をする

静的NATの設定
  「ルータ設定」-「静的NAT設定」の［ワンタッチ設定］で以下の設定をします。

  #### Webサーバを公開する場合

  1. 「Webサーバを外部に公開する」にチェックする
  2. 「WebサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する

  #### FTPサーバを公開する場合

  1. 「FTPサーバを外部に公開する」にチェックする
  2. 「FTPサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する

### お知らせ

- 外部にサーバを公開する場合は、固定IPアドレスを取得するか、ダイナミックDNSサービスを利用する必要があります。詳細は契約プロバイダ、またはサービスのサポート窓口にお問い合わせください。

ページの先頭へ