# その他の設定例
PPPoEマルチセッション環境でサーバを公開するには

通常のPPPoEマルチセッションの設定以外に、「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」と、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続ルール設定］を設定することで、サーバを公開できます。 下記にその方法について説明します。

## 1箇所の接続先に対してサーバを公開する場合

下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。

- 「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」
- 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続ルール設定］

### 設定例：LAN側のWebサーバを「セッション2」に公開する場合

#### 「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」

1. パソコンなどを起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力後、パソコンなどのEnterキーを押します。
3. 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする
   「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. 「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. 「対象インタフェースを選択」のプルダウンメニューで 「セッション2」を選択する
6. ［静的IPマスカレード設定］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、［静的IPマスカレード設定 エントリ編集］で下記のように設定する

   接続インタフェース名 | セッション2
   変換対象プロトコル | TCP
   変換対象ポート | 80(もしくはwww)
   宛先IPアドレス | 192.168.1.2(LAN側のWebサーバのIPアドレス)
   宛先ポート | 80(もしくはwww)

7. [設定]をクリックする
   設定内容が有効になります。
8. ［静的IPマスカレード設定］の「有効/無効」で、設定したエントリ番号をチェックする
9. [設定]をクリックする
   設定内容が有効になります。

#### 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」セッション2［接続ルール設定］

10. 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」をクリックする
11. ［接続ルール設定］で「セッション2」の[編集] をクリックし、「接続ルール設定(セッション2)」の［接続ルール設定］で下記のように設定する

    送信元IPアドレス | 192.168.1.2(LAN側のWebサーバのIPアドレス)

12. [設定]をクリックする
    設定内容が有効になります。

上記のような設定を行った場合には、「セッション2」（WAN側）と本商品内のWebサーバ（LAN側、IPアドレスは"192.168.1.2"）は、直接通信できます。
ただし、このWebサーバ（LAN側、IPアドレスは"192.168.1.2"）からは、「セッション2」あての通信しかできません。

## 2箇所以上の接続先に対してサーバを公開する場合

下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。

- 「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」
- 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続ルール設定］

### 設定例：LAN側のWebサーバを「メインセッション」と「セッション2」に公開する場合

あらかじめ、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続先の設定］で「メインセッション」と「セッション2」が設定されていることを確認してください。

1. パソコンなどを起動する
2. Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く
   Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力後、パソコンなどのEnterキーを押します。
3. 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする
   「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続先の選択設定］を下記のように設定する

   接続可 | 「メインセッション」、「セッション2」

5. [設定]をクリックする
   設定内容が有効になります。

#### 「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」

6. 「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
7. 「対象インタフェースを選択」のプルダウンメニューで 編集する接続先を選択する
8. ［静的IPマスカレード設定］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、［静的IPマスカレード設定 エントリ編集］で下記のように設定する

   対象インタフェースを選択 | 「メインセッション」 | 「セッション2」
   --- | --- | ---
   変換対象プロトコル | TCP | TCP
   変換対象ポート | 80（もしくはwww） | 80（もしくはwww）
   宛先IPアドレス | 192.168.1.2 （LAN側のWebサーバのIPアドレス） | 192.168.1.2 （LAN側のWebサーバのIPアドレス）
   宛先ポート | 80（もしくはwww） | 80（もしくはwww）

9. [設定]をクリックする
   設定内容が有効になります。
10. ［静的IPマスカレード設定］の「有効/無効」で、設定したエントリ番号をチェックする
11. [設定]をクリックする
    設定内容が有効になります。

#### 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」セッション2［接続ルール設定］

12. 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」をクリックする
13. ［接続ルール設定］で「セッション2」の[編集] をクリックし、「接続ルール設定(セッション2)」の［接続ルール設定］で下記のように設定する

    宛先IPアドレス/マスク長 | 200.200.22.0/24

14. [設定]をクリックする
    設定内容が有効になります。

上記のような設定を行った場合には、"200.200.22.0/24"のネットワークに属する端末からは、本商品内のWebサーバ（LAN側、IPアドレスは"192.168.1.2"）と直接通信することが可能です。
しかし、"200.200.22.0/24"のネットワーク以外のネットワークに属する端末とは、直接は通信できません。

### お知らせ　－ 制限事項 －

- LAN側からの送信時に「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続ルール］でエントリされているものと一致しない場合は、メインセッション以外とは、通信できません。 また、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続ルール］でエントリを指定していない場合は、メインセッションと通信します。

ページの先頭へ