# ルータ設定
DHCPv4サーバ設定

DHCPv4サーバの設定をします。

通常は、初期値のままで使用してください。
設定値を間違えた場合は、通信ができなくなる可能性があります。

設定変更は再起動後に有効となります。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［IPアドレス/マスク長］

#### LAN側IPアドレス/マスク長（初期値：192.168.1.1/24）

本商品のLAN側IPアドレスとマスク長を半角数字で設定します。
通常は、「192.168.1.1」を設定しますが、適切なIPアドレスに変えることもできます。
設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255 / 8～30(0～9、「.(ドット)」)
ただし、以下のIPアドレスおよびIPアドレスを含むマスク長の設定はできません。

- 127.0.0.0～127.255.255.255
- クラスA,B,C以外のIPアドレス
- 192.0.0.0～192.0.0.7
- 設定できないIPアドレスを含むマスク長
  例）LAN側IPアドレス/マスク長：192.0.0.8/24

### ［DHCPv4サーバ］

#### DHCPv4サーバ機能（初期値：使用する）

本商品の配下（LAN側）に接続される機器へIPアドレスを自動割り当てする機能です。
通常は「使用する」にチェックして使用します。
LANに別のDHCPサーバがある場合や、DHCPv4サーバ機能を使用しない場合には、 チェックを外します。

#### 開始IPアドレス（初期値：192.168.1.2）

「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合

割り当てるアドレス範囲の開始IPアドレスを半角数字で設定します。
設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255（0～9、「.(ドット)」）
ただし、以下のIPアドレスの設定はできません。

- 127.0.0.0～127.255.255.255
- LAN側IPアドレスとの重複した設定はできません。
- LAN側IPアドレスとネットワーク不一致となる設定はできません。

### ご注意

- IPアドレス割り当て範囲は、LAN側IPアドレスと同一のサブネットでLAN側IPアドレスが含まれない範囲で、253以内のIPアドレス数になるように指定してください。また、接続される機器数が割り当てるアドレス範囲を超えると、正常に接続ができなくなる場合がありますので、万が一割り当てるアドレス範囲を変更する場合には、接続される機器数以上の範囲を指定してください。

#### 割り当て個数（初期値：253）

「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合

割り当てるアドレス個数を半角数字で指定します。
指定できる値は、1～253です。
※ 割当て範囲にブロードキャストアドレスは含めないでください。

#### リース時間（初期値：4）

「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合

割り当てるアドレスの貸出時間を半角数字で設定します。
1～72時間の範囲で設定できます。

## ［DHCP固定IPアドレス設定］

特定の端末（MACアドレス）に固定のIPアドレスを割り当てる場合は「DHCP固定IPアドレス設定」をクリックします。
「DHCP固定IPアドレス設定」の画面が表示されます。

### ［DHCP固定IPアドレスエントリ］

本商品では、［DHCP固定IPアドレスエントリ］のパターンを最大50個設定できます。

#### ［DHCP固定IPアドレスエントリ］を編集する場合

［DHCP固定IPアドレスエントリ］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする
「DHCP固定IPアドレス設定 エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［DHCP固定IPアドレスエントリ］を有効にする場合

有効にしたいエントリ番号の「有効/無効」をチェックする

チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。

※ 「有効/無効」はエントリ編集後に選択できるようになります。

#### ［DHCP固定IPアドレスエントリ］を削除する場合

［DHCP固定IPアドレスエントリ］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする

※ [削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。

### ［DHCP固定IPアドレス設定 エントリ編集］

特定のMACアドレスに固定のIPアドレスを割り当てます。

※ 複数の［DHCP固定IPアドレスエントリ］を編集する場合には、下記1～2を繰り返してください。［DHCP固定IPアドレスエントリ］で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。

1.下記を参考にして入力する

#### MACアドレス

IPアドレスを割り当てる端末のMACアドレスを入力します。

#### IPアドレス

「MACアドレス」で設定した端末に固定で割り当てるIPアドレスを入力します。
設定範囲：0.0.0.1～255.255.255.255（0～9、「.(ドット)」）
ただし、以下のIPアドレスの設定はできません。

- 127.0.0.0～127.255.255.255
- 192.0.0.0～192.0.0.7
- 本商品のLAN側IPアドレスと重複した設定はできません。
- 本商品のLAN側IPアドレスとネットワーク不一致となる設定はできません。

2.[設定]をクリックする

### お知らせ

- DHCPv4サーバ機能の割り当て範囲内のIPアドレスを設定してください。

ページの先頭へ