# 無線機能の使いかた
MACアドレスフィルタリング

本商品に、無線のMACアドレスフィルタリングの設定をします。
本商品では、［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］のパターンを最大64個設定できます。

設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。
設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。

### お知らせ

- MACアドレスは12桁の16進数で表現されます。
- MACアドレスフィルタリングのエントリテーブル数は64個です。SSID-1、SSID-2、SSID-3で共通のものを使用します。
- 「MACアドレスフィルタリング」を使用するためには、「無線LAN設定」-「SSID-1設定」、「SSID-2設定」または「SSID-3設定」の［SSID設定］で「MACアドレスフィルタリング」が「使用する」に設定されていることが必要です。
- 不特定の無線LAN端末から本商品への接続を防ぐためには、「MACアドレスフィルタリング」を使用してください。
- 本商品のMACアドレスフィルタリングが「使用する」に設定されていると、本商品のPINコードを無線LAN端末に入力する場合、無線LAN端末のMACアドレスを登録していないと設定に失敗します。
- 無線LAN端末を増設する場合は、増設する無線LAN端末のMACアドレスを［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］に追加してください。
- MACアドレスの表示場所については、ご使用の無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。

## MACアドレスフィルタリング

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］

#### ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を編集する場合

［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする
「MACアドレスフィルタリング エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を削除する場合

［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする

※ [削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。

## MACアドレスフィルタリング エントリ編集

### ［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス編集］

本商品では、接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスを設定できます。

※ 複数の［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］を編集する場合には、下記1～2を繰り返してください。［接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ］で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。

1. 下記を参考にして選択・入力する

   #### 入力方法（初期値：MACアドレス指定）

   - 「ニックネームで選択」
   - 「MACアドレスで選択」
   - 「MACアドレス指定」

   #### ニックネーム

   「入力方法」で、「ニックネームで選択」を選択した場合

   「ルータ設定」-「端末ニックネーム設定」で設定したニックネームをプルダウンメニューから選択します。

   ※ 「端末ニックネーム設定」にて端末にニックネームが登録されている場合に表示されます。

   #### MACアドレス(選択)

   「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合

   「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。

   ※ 無線端末が接続されている場合に表示されます。

   #### MACアドレス(指定)

   「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合

   MACアドレスを入力します。
   MACアドレスは、半角の0～9、a～f、A～Fが使用できます。

   ※ 重複したMACアドレスは登録できません。

2. [設定]をクリックする

ページの先頭へ