# 無線機能
IEEE802.11b 無線LAN

本商品は、IEEE802.11bに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。

※ 本商品の「無線LAN動作モード」は、2.4GHz帯の初期値が 「IEEE802.11be」（IEEE802.11be/ax/n/g/b互換モード）に設定されています。

※ 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの無線LAN動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。

### ポイント

- 本商品に接続する端末の数は、無線接続と有線接続をあわせて15台以下とすることを推奨します。ただし、利用環境（端末機器の仕様等）や回線の混雑状況等によっては快適にご利用いただけない場合がございます。

### お知らせ

- IEEE802.11bは、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。

ページの先頭へ