# ルータ設定
端末ニックネーム設定

本商品および本商品に接続されたメッシュ中継機、端末のMACアドレスに対して、ニックネームをつける設定を行います。
設定したニックネームは、「ネットワーク図」、「DHCPv4サーバ払い出し状況」、「無線LAN情報」でMACアドレスとともに表示させることができるため、現在本商品のネットワークに加入しているメッシュ中継機、端末が識別しやすくなります。

本商品では、［登録する端末のニックネームエントリ］のパターンを最大100個設定できます。

設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

### お知らせ

- エントリ番号0は本商品の情報となります。ニックネームの編集のみ可能です。エントリの削除はできません。
- ニックネーム登録がない場合、「ネットワーク図」および「端末ニックネーム設定エントリ追加」の「ホスト名選択」では端末から通知されるホスト名が表示されます。端末からホスト名の通知がない場合、「端末-XXXX」と表示されます。(XXXXは端末のMACアドレスの下4桁）
- 端末の接続形態(有線・無線) を変更した場合やランダムMAC設定が有効な場合はニックネームが正しく表示されないことがあります。

## 端末ニックネーム設定

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［登録する端末のニックネームエントリ］

#### ［登録する端末のニックネームエントリ］を追加する場合

［登録する端末のニックネームエントリ］の中から編集したいエントリ番号の[追加]をクリックする
「端末ニックネーム設定 エントリ追加」の画面が表示されます。

#### ［登録する端末のニックネームエントリ］を編集する場合

［登録する端末のニックネームエントリ］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックする
「端末ニックネーム設定 エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［登録する端末のニックネームエントリ］を削除する場合

［登録する端末のニックネームエントリ］の中から削除したいエントリ番号の[削除]をクリックする
※ [削除]はエントリ追加後にクリックできるようになります。

## 端末ニックネーム設定 エントリ追加

### ［登録する端末のニックネーム追加］

ニックネームが未登録の端末にニックネームを設定します。

※ 複数の［登録する端末のニックネームエントリ］を追加する場合には、下記1～2を繰り返してください。［登録する端末のニックネームエントリ］で編集したいエントリ番号の[追加]をクリックし、続けて設定します。

1. 下記を参考にして選択・入力する

   #### ホスト名選択

   プルダウンメニューから、ニックネームをつける端末のホスト名を選択します。
   ホスト名を選択すると、ニックネームの編集が可能となります。

   #### ニックネーム（初期値：ホスト名）

   わかりやすいように、端末のニックネームを入力します。
   任意の名前を半角英数字で32文字、全角文字で16文字まで入力できます。

   ##### [初期化]

   [初期化]をクリックすると、入力したニックネームが初期値（ホスト名）に戻ります。初期値に戻しても端末ニックネーム設定のテーブルから削除されることはありません。

   #### MACアドレス

   選択した端末のMACアドレスが表示されます。

2. [設定]をクリックする

## 端末ニックネーム設定 エントリ編集

### ［登録する端末のニックネーム編集］

ニックネームが登録済の端末のニックネームを編集します。

※ 複数の［登録する端末のニックネームエントリ］を編集する場合には、下記1～2を繰り返してください。［登録する端末のニックネームエントリ］で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。

1. 下記を参考にして選択・入力する

   #### ニックネーム

   わかりやすいように、端末のニックネームを入力します。
   任意の名前を半角英数字で32文字、全角文字で16文字まで入力できます。

   ##### [初期化]

   [初期化]をクリックすると、入力したニックネームが初期値（ホスト名）に戻ります。初期値に戻しても端末ニックネーム設定のテーブルから削除されることはありません。

   #### MACアドレス

   選択した端末のMACアドレスが表示されます。

2. [設定]をクリックする

ページの先頭へ