# 電話設定
内線設定

ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
ひかり電話サービス契約をしていない場合は、ひかり電話の設定に関するメニューや画面が表示されません。

本商品の内線機能に関する設定をします。

設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについて説明はこちら

### ［内線番号一覧］

初期値は下記の内線番号でアナログ端末/IP端末の内線設定画面が割り当てられています。

＜初期値＞

内線番号 | 内線設定画面
--- | ---
1～2 | アナログ端末
3～7 | IP端末

#### 使用する内線番号を有効にする場合

1. 使用する「内線番号」の「利用有無」にチェックする

   ※ 同時に使用できる内線番号は7つまでです。

2. [設定]をクリックする

#### 使用しない内線番号を無効にする場合

1. 使用しない「内線番号」の「利用有無」のチェックを外す
2. [設定]をクリックする

#### 内線設定を編集する場合

1. ［内線番号一覧］の中から編集したい内線番号の［編集］をクリックする
   - 「アナログ端末」の内線番号を選択した方
     ［内線設定（アナログ端末）］の編集画面が表示されますので、そちらの画面で編集・設定します。
     - ［内線設定（アナログ端末）］の説明はこちら
   - 「IP端末」の内線番号を選択した方
     ［内線設定（IP端末）］の編集画面が表示されますので、そちらの画面で編集・設定します。
     - ［内線設定（IP端末）］の説明はこちら

#### 内線設定を削除する場合

1. ［内線番号一覧］の中から削除したい内線番号の[削除]をクリックする

### お知らせ

- 優先着信ポートを有効に設定した場合、アナログ端末の内線番号は、無効にできません。無効にする場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
- 優先着信ポートを有効に設定した場合、アナログ端末の内線番号は、削除できません。削除する場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
- 優先着信ポートを有効に設定した場合、IP端末の内線番号は、有効にできません。有効にする場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

［内線番号一覧］では、下記の状態を表示します。

#### 利用有無

使用する内線番号を指定します。

※ 同時に使用できる内線番号は7つまでです。

#### 内線番号

本商品に設定されている内線番号です。編集したい内線番号の[編集]で変更できます。

#### ニックネーム

各内線番号に設定されているニックネームです。編集したい内線番号の[編集]で変更できます。

#### 端末属性

各内線番号に設定されている端末属性です。
IP端末の端末属性は、編集したい内線番号の[編集]で変更できます。

アナログ端末(電話機1)
  本商品のTEL1ポートに接続したアナログ端末（電話機1）に設定されています。
アナログ端末(電話機2)
  本商品のTEL2ポートに接続したアナログ端末（電話機2）に設定されています。
音声専用端末
  IP端末（音声）が本商品に設定されています。
通常端末
  IP端末（通常）が本商品に設定されています。

#### MACアドレス

IP端末のMACアドレスです。編集したい内線番号の[編集]で変更できます。

#### 優先着信

優先着信ポートの設定状態を表示します。
優先着信ポートに設定できるのは、「アナログ端末(電話機1)」、「アナログ端末(電話機2)」のみです。「電話設定」-「ひかり電話共通設定」で変更できます。

「－」
  優先着信ポートが無効に設定されています。
優先
  優先着信ポートに設定されています。
非優先
  他のアナログ端末（電話機ポート）が、優先着信ポートに設定されています。

#### 指定着信

指定着信機能の設定状態を表示します。
指定着信機能が設定できるのは、「アナログ端末(電話機1)」、「アナログ端末(電話機2)」のみです。編集したい内線番号の[編集]で変更できます。

「－」
  指定着信機能が無効に設定されています。
有効
  指定着信機能が設定されています。

#### 登録状態

IP端末の本商品への登録状態です。
本商品とIP端末を設定後、本商品にIP端末を接続すると「登録済み」になります。
IP端末から自動設定をする場合は、本商品の設定を変更する必要はありません。
アナログ端末は、利用可能な状態でも「－」と表示されます。

未登録
  IP端末が本商品に登録されていません。

  ※ IP端末は、利用できない状態です。

登録済み
  IP端末が本商品に登録されています。

#### IPバージョン

IP端末のIPバージョンを表示します。

IPv4
  IPv4（バージョン4）を使用することを示します。
IPv6
  IPv6（バージョン6）を使用することを示します。
IPv4/IPv6
  IPv4（バージョン4）とIPv6（バージョン6）の両方を使用することを示します。
「－」
  この表示の適用外であることを示します。

※ IP端末の内線登録状態が登録済み以外の場合、「－」を表示します。

### お知らせ

- 本商品に接続可能な端末は最大7台ですので、同時に使用できる内線番号は7つまでです。
- 内線設定を削除しても、内線番号は初期値に戻りません。
  本商品を初期化すると、内線番号も初期値に戻ります。
- 内線番号を変更する場合は、「内線設定を編集する場合」の手順にしたがって変更してください。
- IP端末の内線設定を削除すると、「内線設定(IP端末)」のパスワードは自動生成されます。

ページの先頭へ