# 情報
ネットワーク図

本商品に接続された端末を一覧で表示します。

### ［オンライン］

本商品のメッシュネットワークの機器構成を表示します。
[概要表示]と[詳細表示]の表示形式を選択できます。（初期状態：概要表示）

#### 概要表示

メッシュ親機、接続中のメッシュ中継機を表示します。

#### 詳細表示

メッシュ親機、接続中のメッシュ中継機、接続中の端末を表示します。

#### アイコンについて

メッシュ中継機・端末のアイコンをマウスオーバすると、端末情報を表示できます。

アイコンの色は、装置の種別ごとに下記のように分かれています。
赤表示のメッシュ中継機は通信品質が不安定であるため、メッシュ親機に直接接続するなどの改善を図ることをおすすめします。

アイコンの背景色 | 機器の種類
■ | 青色 | メッシュ親機
■ | 水色 | メッシュ中継機
■ | 赤色 | メッシュ中継機 （無線接続が2段目以降）
□ | 白色 | 端末

アイコン同士を繋ぐ線は接続形態を意味します。

色・線の種類 | 接続形態
| 黒色 実線 | 有線
| 橙色 太い破線 | MLO (Multi-Link Operation)
| 青色 破線 | 6GHz
| ピンク色 破線 | 5GHz
| 緑色 破線 | 2.4GHz

メッシュ中継機、接続中の端末のアイコンの右上に、無線LAN端末から受信する電波強度を表示します。
電波環境が良好であれば緑表示になります。

色 | 電波強度
● | 緑色 | 良好
● | 黄色 | 微弱
● | 赤色 | 圏外

メッシュ親機・メッシュ中継機・端末にニックネームをつけることができます。
ニックネームを変更したい場合、アイコンをクリックすると、「端末ニックネーム設定 エントリ追加」または「端末ニックネーム設定 エントリ編集」画面が表示され、ニックネームを追加・編集できます。

### お知らせ

- ニックネーム登録がない場合、端末から通知されるホスト名が表示されます。端末からホスト名の通知がない場合、「端末-XXXX」と表示されます。(XXXXは端末のMACアドレスの下4桁）
- 端末の接続形態(有線・無線) を変更した場合やランダムMAC設定が有効な場合はニックネームが正しく表示されないことがあります。
- 接続中の端末について、ニックネームでの判別が困難な場合は、端末のMACアドレスをご確認ください。端末アイコンをマウスオーバすることにより端末のMACアドレスを確認できます。

##### [ログ取得]

[ログ取得]をクリックすると、オンライン、オフラインの情報を取得できます。

##### [中継機情報]

[中継機情報]をクリックすると、「情報」-「メッシュ中継機情報」の画面に遷移できます。

### ［オフライン］

本商品のメッシュネットワークから切断されたメッシュ中継機・接続端末の端末情報を表示します。
端末情報は最大100件表示されます。

#### 機器名

メッシュ中継機または端末のニックネームを表示します。

#### 接続形態

メッシュ中継機または端末の接続形態を表示します。下記のいずれかが表示されます。

- 端末の場合

- 有線
- SSID1(MLO)
- SSID1(6GHz)
- SSID1(5GHz)
- SSID1(2.4GHz)
- SSID2(2.4GHz)
- SSID3(5GHz)

- メッシュ中継機の場合

- 有線
- Backhaul-SSID(MLO)
- Backhaul-SSID(6GHz)
- Backhaul-SSID(5GHz)
- Backhaul-SSID(2.4GHz)

#### MACアドレス

メッシュ中継機または端末のMACアドレスを表示します。

#### 接続開始日時

メッシュネットワークに接続を開始した日時を表示します。

#### 接続終了日時

メッシュネットワークから切断した日時を表示します。

##### [もっと見る(全件表示)]

オフラインの端末情報が6行以上ある場合に表示されます。オフラインの端末情報が6行以上ある場合、[もっと見る(全件表示)]をクリックすると6行目以降を表示します。

### お知らせ

- 最大表示数を超える場合、古いものから順に上書きされます。
- スマートフォンなどの端末でランダムMACやプライベートWi-Fiアドレスの設定を有効にしている場合、端末側のアドレスが変わる度に端末情報が追加されることがあります。追加を止めたい場合は、ランダムMACやプライベートWi-Fiアドレスの設定を無効にしてください。

ページの先頭へ