# 詳細設定
VPNサーバ設定

本画面は、ご契約により表示されない場合があります。
本画面は、本商品を起動してから表示されるまでに時間がかかります。画面が表示されない場合は、しばらく待ってから開き直してください。

VPNサーバの設定をします。

設定変更は[設定]をクリックすると即時に有効となり設定内容が保存されます。[設定]をクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合があります。その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を合わせたあと、Webブラウザを開き直してください。
設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。

※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら

### ［VPNサーバ機能］

#### VPNサーバ機能の起動（初期値：無効）

VPNサーバ機能の起動を有効にする場合にチェックします。

#### 利用する接続先（初期値：メインセッション）

利用する接続先を選択します。

- 「メインセッション」/「セッション2」～「セッション5」

### お知らせ

- 「メインセッション」/「セッション2」～「セッション5」は、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の「メインセッション」/「セッション2」～「セッション5」に該当します。

#### 事前共有鍵（初期値：ランダムに生成した20桁の半角英数字）

[表示]をクリックすると、事前共有鍵を表示します。
[更新]をクリックすると、事前共有鍵を更新できます。

### ご注意

- 事前共有鍵を変更した場合は、通信端末機器側の設定も変更する必要があります。

### ［VPNアカウント機能］

VPNアカウントの設定をします。
本商品では、VPNアカウントを最大20個設定できます。

#### 接続名（初期値：VPN設定1～VPN設定20）

設定したVPNアカウントの接続名を表示します。

#### ユーザ名

設定したVPNアカウントのユーザ名を表示します。

#### 接続状態

VPNアカウントの接続状態を表示します。

未接続：VPNアカウントが接続されていません。

接続済：VPNアカウントが接続されています。

#### 切断

[切断]をクリックすると、VPNアカウントの接続を切断します。

#### 操作

[編集]をクリックすると、VPNアカウントを編集できます。

[削除]をクリックすると、設定したVPNアカウントを削除します。

#### ［VPNアカウント機能］で使用しないアカウントを切断する場合

［VPNアカウント機能］の中からアカウントを切断したい接続名の「切断」で[切断]をクリックする

#### ［VPNアカウント機能］のアカウントを編集する場合

［VPNアカウント機能］の中から編集したい接続名の「操作」で[編集]をクリックする
「VPNサーバ設定 エントリ編集」の画面が表示されます。

#### ［VPNアカウント機能］のアカウントを削除する場合

［VPNアカウント機能］の中から削除したい接続名の「操作」で[削除]をクリックする

[IPアドレス通知設定]をクリックすると、「IPアドレス通知設定」の画面が表示されます。

※ ご利用の環境により[IPアドレス通知設定]が表示されない場合があります。

### お知らせ

- 本商品はL2TP/IPsec対応のVPNサーバとしてのみ動作します。

## VPNサーバ設定 エントリ編集

### ［VPN接続の設定］

VPN接続の設定をします。

#### エントリ番号

エントリ番号を表示します。

#### 接続名（初期値：VPN設定1～VPN設定20）

VPNアカウントで使用する接続名を入力します。
半角英数字、半角カナ、()（半角カッコ）、半角スペース、または全角文字で32文字まで入力できます。

#### ユーザ名（初期値：なし）

VPNアカウントで使用するユーザ名を半角英数字で31文字まで入力できます。

#### パスワード（初期値：なし）

VPNアカウントで使用するパスワードを半角英数字で8～31文字で入力できます。

## IPアドレス通知設定

［VPNサーバ機能］-「利用する接続先」のWAN側IPアドレスが変更された場合の情報通知に関する設定をします。
メール機能の有効、無効設定や、送信元・宛先の設定をします。

### ［メール機能］

#### メール機能の有効無効（初期値：無効にする）

メール機能を有効にする場合にチェックします。

### ［サーバ設定］

#### SMTPサーバ（初期値：なし）

ご利用になるメールアドレスのSMTPサーバ名を入力します。
255文字まで入力できます。

#### ポート番号（初期値：なし）

ご利用になるメールアドレスのポート番号を入力します。
1～65535で入力します。

#### 差出人メールアドレス（初期値：なし）

プロバイダから通知されたメールアドレスを入力します。
256文字（ローカルパート（@より前の部分）は64文字）まで入力できます。

### ［認証設定］

#### SMTP認証の有効無効（初期値：無効にする）

認証を有効にする場合にチェックします。

#### アカウント名（初期値：なし）

メールサーバのアカウント名を入力します。
半角英数記号で、255文字まで入力できます。

#### パスワード（初期値：なし）

メールサーバのパスワードを入力します。
半角英数記号で、255文字まで入力できます。

### ［宛先設定］

#### エントリ番号

メールの同時送信数は5つまで設定できます。

#### 送信可否（初期値：送信しない）

「送信可否」で選択した宛先へは、［VPNサーバ機能］-「利用する接続先」のWAN側IPアドレスが通知されます。

#### MACアドレス（初期値：なし）

通信端末機器のMACアドレスを入力します。

#### 宛先メールアドレス（初期値：なし）

通信端末機器のメールアドレスを入力します。
256文字（ローカルパート（@より前の部分）は64文字）まで入力できます。

[メール通知ログ]をクリックすると「メール通知ログ」の画面が表示されます。

[戻る]をクリックすると「VPNサーバ設定」の画面が表示されます。

## メール通知ログ

メールの送信結果が確認できます。ログの最大保存件数は30件です。

[戻る]をクリックすると「IPアドレス通知設定」の画面が表示されます。

＜メール通知ログの表示例＞

イベント発生日時 ※1 | 宛先メールアドレス ※2 | イベント種別 ※3

※ 1 イベント発生日時

イベントが発生した日時を表示します。

※ 2 宛先メールアドレス

メールの宛先アドレスを表示します。

※ 3 イベント種別

イベント種別 | 概要
--- | ---
メール送信開始 ※4 | メールの送信処理を開始しました。
メール送信完了 ※4 | メールの送信処理が完了しました。
サーバ名前解決失敗 | SMTPサーバがFQDNで設定されていた場合に、FQDNの名前解決に失敗しました。
サーバ接続失敗 | SMTPに対してTCPの接続に失敗しました。
サーバ通信エラー | SMTPサーバとのTCPセッションは確立しましたが、サーバ側で何らかのエラーが発生しました。
認証失敗 | アカウント名、またはパスワードの誤りにより、SMTP認証に失敗しました。
認証方式不一致 | サーバ側でCRAM-MD5とPLAINの両方に対応していません。
送信開始処理失敗 | メールトランザクションの開始に失敗しました。
送信先アクセスエラー | 送信先のメールボックスにアクセスできません。
送信先指定エラー | 送信先の指定で何らかのエラーが発生しました。
本文送信失敗 | 本文の送信で何らかのエラーが発生しました。
送信タイムアウト | メール送信処理がタイムアウトしました。
内部エラー | その他のエラーが発生しました。

※ 4 メール送信開始/メール送信完了ログは、10件ごとに保存されます。
また、本商品の再起動により保存されない場合があります。

### ご注意

- 本商品のメール機能で送信されるメールの文字コードは「ISO-2022-JP(JIS)」です。
- 通信端末機器（VPN接続機器）が本商品に無線LAN接続されている場合は、メールを送信しません。
- 本商品の再起動によりWAN側IPアドレスが変更された場合、メール通知に時間がかかります。

ページの先頭へ