| メンテナンス−PINGテスト

PINGテストを行います。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■PINGテスト
［PINGテスト］
PINGテストの設定を行います。 設定値を選択・入力したあと、[テスト実行]をクリックしてください。
| プロトコル
| PINGテストの宛先の通信プロトコルを選択します。
| IPv4 IPv4プロトコルによるPINGテストを行う場合に選択します。 IPv6 IPv6プロトコルによるPINGテストを行う場合に選択します。
| IPv6アドレス選択
| 「プロトコル」で「IPv6」を選択した場合に設定します。 「対象ホスト」をグローバルアドレスで指定するか、リンクローカルアドレスで指定するかを選択します。
| グローバルアドレス入力 「対象ホスト」のアドレスをグローバルアドレスで指定する場合に選択します。 リンクローカルアドレス入力 「対象ホスト」のアドレスをリンクローカルアドレスで指定する場合に選択します。
| 対象ホスト
| PINGテストの宛先のIPアドレス（IPv4/IPv6）またはホスト名を入力します。
| インタフェース
| 「IPv6アドレス選択」で「リンクローカルアドレス入力」を選択した場合に設定します。 PINGテストの宛先がWAN側か、LAN側かを選択します。
| WAN PINGテストの宛先が本商品のWAN側に接続している場合に選択します LAN PINGテストの宛先が本商品のLAN側に接続している場合に選択します。
＜PINGテストの実行方法＞
1. | 画面の設定値を選択・入力する
2. | [テスト実行]をクリックする 数秒後に画面が切り替わり、PINGテスト結果が表示されます。 テスト結果に「0. 0% Packet loss」という表示があれば、通信状態は正常です。
| （IPv4によるテスト結果の例です。）

↑ページのトップへ