| 詳細設定−DHCP除外設定

DHCPサーバがクライアントに割り当てるIPアドレスを設定します。 本商品では、[DHCPエントリ]のパターンを最大 2 個設定できます。 （「詳細設定」-「LAN側設定」-［DHCPサーバ］で「DHCPサーバ機能」を「使用する」にチェックし、「アドレス割当パターン」で「手動設定」を選択した場合に設定します。） DHCP 除外設定エントリに設定する アドレスは 固定割当設定の範囲内で設定してください。 固定割当設定の範囲外のアドレスを指定した場合には、除外設定が有効になりません。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■DHCP除外設定 エントリ一覧
［割当範囲］
DHCP割当範囲を表示します。 [追加]をクリックすると[DHCP除外設定 エントリ追加]画面に進みます。
| 割当先頭アドレス
| DHCP割当範囲の先頭アドレスを表示します。 「LAN側設定」-［DHCPサーバ］の「割当先頭アドレス」で設定したIPアドレスです。
| 割当数
| DHCPの割当範囲の割当数を表示します。
［DHCP除外エントリ］
DHCPの割当を行わない（除外する）IPアドレスの範囲の一覧を表示します。
| 先頭アドレス
| 割当除外エントリの先頭アドレスを表示します。
| 除外数
| 割当除外するアドレス数を表示します。
| 削除
| 指定したエントリを削除します。
＜DHCP除外　エントリ項目の削除方法＞
| 「DHCP除外設定エントリ」のエントリ一覧に表示されているエントリの中から、削除したいエントリの行末の[削除]をクリックすることで削除できます。

■DHCP除外設定 エントリ追加
［DHCP除外エントリ追加］
DHCPの割当を行わないIPアドレスの範囲を追加します。 設定値を入力したあと、［設定］をクリックし、［保存］で確定してください。
| 先頭アドレス
| DHCPクライアントに割当を行わない(除外したい)IPアドレス範囲の先頭アドレスを入力します。［先頭アドレス］で指定したIPアドレスから、［除外数］で指定した数分、DHCPサーバは割当範囲から除外を行います。除外エントリは2エントリの指定が可能です。
| 除外数
| DHCPクライアントに割当を行わないIPアドレス数を入力します。入力できる値は、1〜255です。
↑ページのトップへ