| 基本設定−接続先設定（WAN側無線LAN）

本商品の公衆無線LAN接続先を選択します。 設定値を選択・入力したあとは、[設定]をクリックします。設定変更は即時に有効となります。 また、[保存]をクリックするまでは設定内容が保存されません。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■接続先設定（WAN側無線LAN）
（画面は一例です。）
［接続先設定（WAN側無線LAN）］
| 接続先名
| 接続可能な接続先名が表示されます。上から順に優先接続します。
| 編集
| [編集]をクリックすると「接続先の設定」画面が表示され、詳細を編集できます。
| ※ | 新規に接続先を設定する場合は、編集画面の「設定方法の選択」から設定する接続先を選択してください。
| 削除
| [削除]をクリックすると、接続先を削除します。
| 優先度
| ▲▼で接続先の優先度を変更します。
[WAN側無線LAN接続]
[WAN側無線LAN接続]をクリックすると、WAN側無線LANに接続します。 WAN側インタフェース優先設定がLTE/3G固定に設定されている場合でも、WAN側無線LANに接続します。
＜お知らせ＞ 公衆無線LAN サービスによってはSSID が複数ある場合やSSID が変更になる場合があります。 そのときは、変更後のSSIDと暗号化キーを、手動設定から設定し、公衆無線LANサービスのログイン画面からログインしてください。 WAN側無線LAN 側のIP アドレス体系とLAN 側のIP アドレスが重複した場合、接続できないことがあります。LAN側の端末のIPアドレス体系を変更し、本商品が再起動したらLAN側の端末でIPアドレスの再取得を行ってください。 公衆無線LAN サービスのご契約内容によっては、同じSSID でも接続（ログイン）できない場合があります。ご契約内容と対応エリアをご確認ください。 本商品がWAN側無線LAN 接続中に、無通信状態が続くなどして接続が切れてしまう場合があります。 再接続するには、公衆無線LAN サービスのログイン画面からログインしてください。 ログイン方法は、各公衆無線LAN サービスのログイン手順にしたがってください。 無線LAN子機の通信で、12、13ch を使用する場合は、オートチャネルセレクトは使用できません。 なお、無線LAN子機と公衆無線LAN サービスでは同じチャネルを使用しています。 自宅やオフィスの無線LAN設定を行い、且つクレードルを使う場合は、クレードルのINTERNET/LAN切替スイッチを「LAN」としてください。「INTERNET」状態では、WAN側無線LAN設定は動作しません。
［接続先設定（WAN側無線LAN）］編集画面
（画面は、手動設定の場合です。）
| 設定方法を選択
| 設定方法を変えるには、接続先の設定を選択したあと[選択]をクリックすると画面が切り替わります。
| NTT西日本フレッツ・スポット 手動設定
［接続先の設定］
選択した接続先の設定をします。
| 接続先名
| 設定する接続先に任意の名前をつけて、その名前を入力します。全角文字（特殊文字を除く）ならば32文字以内、半角英数記号ならば64文字以内で入力してください。
| ネットワーク名(SSID)
| 無線 LAN のネットワーク名(SSID)を入力してください。半角英数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)を使用して 32 文字以内で入力してください。 [アクセスポイント検索]をクリックし、接続するアクセスポイントを検索することができます。
| 暗号化モード
| 暗号化モードを指定します。暗号化を有効にすることで、データを暗号化してから無線電波を発信します。
| 暗号強度
| データ送信時の暗号強度を指定します。
| 指定方法
| 暗号化キー入力の指定方法を指定します。
| 使用する暗号化キー番号（キーインデックス）
| 送信するデータを暗号化する際に使用する暗号化キー番号(キーインデックス)を指定します。
| 暗号化キー
| 暗号化キーを指定方法にしたがい入力します。

↑ページのトップへ