| ディスプレイのメニュー

本商品では、ディスプレイの設定モードからメニュー操作することで各種設定ができます。
画面は設定例です。
■設定モード
ディスプレイが表示されているときにSETボタンを短押しすると、押すたびに の順序で切り替わります。
［画面表示の切り替え方法］
| SETボタン短押しで切り替わります。
※ | メニュー切り替え時に電源ボタン を短押しすると通常表示に戻ります。
| SETボタン約2秒の長押しで切り替わります。
| SETボタンを表示が切り替わるまで長押しします。
| 自動で切り替わります。

＜設定メニュー＞
通常表示 ディスプレイが消灯しているときは、SETボタンを押して画面を表示させてください。
|  | LTE/3GとWAN側無線LANの接続切り替え
| WAN側無線LANが「使用する」に設定されている場合に表示されるメニューです。 WAN側無線LANに接続されているときは、「WiFi」と表示されます。
| ネットワーク情報 データ通信量とAPNの情報が表示されます。
| 端末情報 ファームウェアのバージョンやIPアドレスなどの情報が表示されます。
| 無線LAN情報 プライマリ/セカンダリのネットワーク名（SSID）と暗号化キーが表示されます。
| らくらく無線/WPSの設定
| らくらく無線スタートとWPSを設定するメニューです。 先に子機側でらくらく無線スタート、またはWPSを起動してから設定を行ってください。
| Wi-Fi WAN側連動の切り替え
| 「ON」に設定すると、インターネット切断時にWi-Ｆｉを停止します。 「Web設定」画面の「無線LAN設定」-「拡張設定」-[Wi-Fi WAN側連動]でも設定できます。[拡張設定]を表示するには、「高度な設定を表示」をクリックしてください。
通常表示に戻る
■表示説明
項目 | メッセージ | 内容
--- | --- | ---
無線LAN設定 | らくらく無線/WPS設定 | メニュー操作でらくらく無線スタート/WPSの設定をするときに表示
指示に従ってSETボタンを押してください | らくらく無線スタート/WPSで子機の設定を待機中のときに表示
Wi-Fi設定 | らくらく無線スタート/WPSで無線LAN設定中のときに表示
SETボタンを押してください | らくらく無線スタートで対象機器が検索対象になった場合に表示
設定完了 | らくらく無線スタート/WPSいずれかで無線LAN設定が完了したときに表示
設定失敗 | らくらく無線スタート/WPSいずれかで無線LAN設定に失敗したときに表示
らくらく設定中 | らくらく無線スタートで無線LAN設定中に表示
らくらく設定失敗 | らくらく無線スタートで無線LAN設定に失敗した場合に表示
WPS設定中 | WPS方式で無線LAN設定中に表示
WPS設定失敗 | WPS方式で無線LAN設定に失敗した場合に表示
Wi-Fi WAN側連動 | メニュー操作で表示
WAN側連動OFFしました | Wi-FiのWAN側連動をOFFに切り替えたときに表示
WAN側連動ONしました | Wi-FiのWAN側連動をONに切り替えたときに表示
WAN側回線 | LTE/3G→WAN側無線LAN | メニュー操作でLTE/3G接続からWAN側無線LAN接続に切り替えるときに表示
WAN側無線LAN→LTE/3G | メニュー操作でWAN側無線LAN接続からLTE/3G接続に切り替えるときに表示
情報表示 | ネットワーク情報 | メニュー操作で表示
データ通信量 | 当月のデータ通信量を表示
APN設定 | APN（接続先）を表示
端末情報 | メニュー操作で表示
ファームウェアバージョン　Ver:X.XX | ファームウェアのバージョンを表示　「X」 は数値
電池残量 | 電池残量を％表示
IPアドレス 192.168.XXX.X SDカードアドレス N1000-xxxxxx | 端末のIPアドレスと、microSDカードのアドレスを表示 「X」は数値
MACアドレス （WAN側無線LAN） | 端末のMACアドレスを表示
無線LAN情報 | メニュー操作で表示
SSID（プライマリ） | 本商品のネットワーク名（プライマリSSID）を表示
暗号化キー（プライマリ） | プライマリSSIDの暗号化キーを表示
SSID（セカンダリ） | 本商品のネットワーク名（セカンダリSSID）を表示
暗号化キー（セカンダリ） | セカンダリSSIDの暗号化キーを表示
※一部のメッセージは単独で画面中央に表示されます。
↑ページのトップへ