| Wi-Fi WAN側連動機能

本商品のWAN側が圏外となった場合に、連動してLAN側の無線LANもOFFにします。
■設定方法
「Web設定」
1. | 「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-「拡張設定」で設定を行う。（[高度な設定を表示]ボタンで表示）
2. | [Wi-Fi WAN側連動]で「使用する」にチェックする
「ディスプレイのメニュー操作」
本商品のディスプレイに表示されるメニューから設定します。
1. | 通常表示されているときに、SETボタンを数回短押しして、メニューを切り替える
2. | 「Wi-Fi WAN側連動」が表示されたら、SETボタンを長押しする
3. | 「WAN側連動」が表示されたら、SETボタンを短押しして「ON」「OFF」を選択する
4. | 選択したら、SETボタンを長押しする
＜お知らせ＞ 本機能は、「基本設定」-「WANインタフェース設定」で[WAN側無線LAN機能]が「使用する」に設定されている場合、接続中の回線が圏外となったあともう一方の回線をサーチし、LTE/3Gと公衆無線LANの双方が圏外になったら、LAN側の無線LANをOFFにします。 WAN側が圏外のままでLAN側の無線LANをONにしたい場合は、本商品のメニュー操作で「WAN側連動」をOFFにしてください。 本機能を設定してLTE/3Gをご利用の場合は、WAN側が圏外になってから一定時間（約3分）経過しないと無線LANがOFFになりません。 本機能は、次の状態では機能しません。 ・らくらく/WPS設定中 ・ファームウェアバージョンアップ中 ・ＳＤカードアクセス中

↑ページのトップへ