| 詳細設定−静的ルーティング設定

静的ルーティングを設定します。 本商品では、［静的ルーティングエントリ］のパターンを最大50個設定できます。 ［追加］をクリックして、設定値を選択・入力してください。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■静的ルーティング設定 エントリ一覧
※画面の[追加]をクリックすると[静的ルーティング設定 エントリ追加]画面に進みます。
［静的ルーティングエントリ］
静的ルーティング設定の一覧を表示します。特定のIPアドレス宛の通信の接続先／ルーティング先を指定できます。
| 宛先IPアドレス
| 宛先ネットワーク、または、宛先ホストを表示します。
| ゲートウェイ
| 静的ルーティングによって宛先となるネクストホップ(ゲートウェイ)のIPアドレスを表示します。
| 削除
| 指定したエントリを削除します。
＜静的ルーティング設定　エントリ項目の削除方法＞
| 「静的ルーティング設定　エントリ」のエントリ一覧に表示されているエントリの中から、削除したいエントリの行末の[削除]をクリックすることで削除できます。

■静的ルーティング設定 エントリ追加
設定値を選択・入力したあと、[設定]をクリックし、［保存］で確定してください。
［静的ルーティングエントリ追加］
静的ルーティングエントリを追加します。
| 宛先IPアドレス
| 宛先ネットワーク、または、宛先ホストを入力します。"IPアドレス/ネットマスク"の形式で入力してください。ネットマスクは、ビット数形式で入力してください。入力できる値は、1〜32です。たとえば、［255.255.255.0］形式のネットマスクは「24」と入力します。
| ゲートウェイ
| 静的ルーティングによってルーティング先になるネクストホップルータ(ゲートウェイ)のIPアドレスを入力します。
＜お知らせ＞ 静的ルーティングエントリは、［静的ルーティングエントリ］で上の行にあるものが最優先されます。

↑ページのトップへ