| リモート起動

本商品が休止状態のときにAterm Mobile Tool（Android版、iOS版）やBluetoothが搭載されている無線LAN子機から起動することができます。
＜ご注意＞ リモート起動は、本商品が休止状態のときにご利用いただけます。 スマートフォン・タブレット端末の機種によっては、他のBluetooth機器を使用しているとリモート起動動作が正常に動作しない場合があります。 その場合は、他のBluetooth機器を一度停止してから使用してください。 リモート起動をご利用する際は、無線LAN子機と本商品の距離を10m以上離さないでください。 本商品のBluetooth機能は、本商品を休止状態から起動するためだけに使用します。Bluetoothを利用した通信には対応していません。
■設定方法
リモート起動は、本商品が休止状態になっているときにご利用いただけます。 以下の手順で休止状態に設定してください。
■専用アプリで休止状態にする
1. | 本商品とスマートフォン・タブレット端末が無線接続されていることを確認する
2. | Aterm Mobile Toolを起動する
※ | Aterm Mobile Toolはあらかじめインストールしてください。インストール方法は「Aterm Mobile Toolの使いかた」を参照してください。
3. | 画面に[休止状態]のボタンが表示されたら、タップする
| 「休止状態に移行して、リモート起動待ちになります。実行しますか？」とメッセージが表示されるので、 [はい]をタップします。（この場合はAndroid版のメッセージです。） 画面がグレーアウトし、休止状態になります。
| 本商品のSETボタンを押し、ディスプレイに休止状態中のアイコン（月のマークと電波のマーク）が表示されていることを確認してください。
■本商品の「Web設定」画面でリモート起動を設定する
1. | Webブラウザを開いて、本商品の「Web設定」画面を起動する
※ | 管理者パスワードの設定画面が表示された場合は、パスワードの設定を行ってください。
2. | ECO設定のページを開く
3. | 「自動省電力設定」の「省電力状態切り替え機能」で、「休止状態」を選択する
4. | 「省電力状態切り替え設定時間」で、休止状態に移行する時間を設定する
| 初期値は10分です。
5. | 「休止状態設定」の「リモート起動」を「使用する」にチェックする
※ | 休止状態には、「リモート起動可能な休止状態」と「リモート起動しない休止状態」の2種類あるためご注意ください。
6. | [設定]ボタンをタップ（クリック）し、左上の[保存]ボタンをタップ（クリック）する
| 設定した時間が経過すると自動で休止状態に入ります。
| 2回目以降の設定は不要です。
■本商品の電源ボタンを長押しして、休止状態にする
| 電源ボタンを長押しし、ディスプレイに「休止状態へ移行します」と表示されたら放す
※ | あらかじめ「Web設定」にて、「休止状態設定」の「リモート起動」を「使用する」にしてください。
＜リモート起動可能な休止状態かを確認するとき＞
リモート起動可能な休止状態かを確認する場合は、本商品のSETボタンを押してディスプレイを表示させ、次の画面が表示されることを確認してください。
| リモート起動に設定されているときは、画面の左上に電波のマークがアニメーションで表示されます。 |
■起動方法
■専用アプリでリモート起動する（Android版、iOS版(*)）
1. | Aterm Mobile Toolを起動する
2. | グレーアウトしている画面に[リモート起動]のボタンが表示されたら、タップする
| 「リモート起動を実行しますか？」とメッセージが表示されるので、[はい]をタップします。
3. | 本商品がリモート起動する 本商品のPOWERランプが緑点灯をし、ディスプレイに[Please Wait]と表示される
※ | リモート起動に成功すると、約30秒後に『リモート起動後は、モバイルルータにWi-Fi接続してください』と表示されるので、スマートフォン・タブレット端末でWi-Fi接続を行ってください。省電力状態切り替え機能によらず3分以内にWi-Fi接続しない場合、本商品は休止状態に戻ります。
- ＜ご注意＞ リモート起動に失敗した場合は、「モバイルルータを検知できないため、モバイルルータを直接操作してください。」とメッセージが表示されます。 そのときは、本商品の電源ボタンを長押し（約2秒）して起動してください。 Aterm Mobile Toolでのリモート起動は、Android版、iOS版(*)に対応します。その他OSの場合は、子機側のBluetooth機能を使ってリモート起動を行ってください
  (*)対応しているiOS端末は、以下の通りです。
  ・ | iPhone 4S
  ・ | iPhone 5
  ・ | 第3世代以降のiPad(mini含む)
  ・ | 第5世代以降のiPod touch
■子機側のBluetooth機能を使ってリモート起動する
1. | 無線LAN子機側のBluetooth機能を有効にする
※ | 子機側のBluetooth機能の使用方法は、子機側に付属の取扱説明書を確認してください。 iOS6.0の場合、「設定」-「Bluetooth」をタップし、「Bluetooth」を「オン」にする
2. | Bluetooth検索をする
3. | 検索結果から本商品のBluetoothデバイス名を選択してタップする
| デバイス名は本商品の初期値のネットワーク名（SSID）を引用しています。
例： | ネットワーク名（SSID）　： ｎ1000-xxxxxx-1 ↓ Bluetooth用デバイス名　： xxxxxx-n1000
4. | 本商品がリモート起動する 本商品のPOWERランプが緑点灯をし、ディスプレイに[Please Wait]と表示される
※ | リモート起動に成功すると、約30秒後に『リモート起動後は、モバイルルータにWi-Fi接続してください』と表示されるので、スマートフォン・タブレット端末でWi-Fi接続を行ってください。省電力状態切り替え機能によらず3分以内にWi-Fi接続しない場合、本商品は休止状態に戻ります。
＜ご注意＞ Bluetooth機能を使ってリモート起動する際、子機側で「ペアリング失敗　******-n1000と通信できません」と表示される場合がありますが、リモート起動は正常に行われます。
■設定例
＜iOS端末からAterm Mobile Toolで休止状態にし、Bluetooth機能でリモート起動するとき＞
1. | 本商品とスマートフォン・タブレット端末が無線接続されていることを確認する
2. | Aterm Mobile Toolを起動する
| リモート起動用のデバイス名を確認しておく （iOSの場合は、画面右上のをタップする） |
3. | [休止状態]をタップする
4. | メッセージが表示されるので、[はい]をタップ する |
| 画面がグレーアウトしたら休止状態中です |
5. | Aterm Mobile Toolを閉じる
リモート起動するときは以降の手順で行ってください。
6. | スマートフォン・タブレット端末の[設定]をタップする
7. | [Bluetooth]をタップする
8. | [Bluetooth]を「オン」にして、Bluetoothデバイス名をタップする
| 本商品のPOWERランプが緑点灯をし、ディスプレイに[Please Wait]と表示されます。 基本画面が表示されたら起動完了です。

↑ページのトップへ