| 基本設定−接続先設定（PPPoE）

接続先を選択します。 設定値を選択・入力したあとは、[設定]をクリックします。設定変更は即時に有効となります。 また、[保存]をクリックするまでは設定内容が保存されません。
※ | 動作モードがPPPoEルータモード設定時に表示されます。 PPPoEルータモードは、本商品をクレードルに接続し、動作モードをPPPoEルータモードにすることでご利用できます。詳細はこちら
下記は[高度な設定を表示]の画面です。 [標準設定に戻る]をクリックすると、標準設定に戻れます。 なお、「IPアドレス」以降は[高度な設定を表示]をクリックすると表示されます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■接続先設定（PPPoE）
（画面は一例です。）
［接続先の設定］
接続先の基本設定を行います。
| 接続先名
| 接続先（ブロードバンド接続事業者やプロバイダ）の名前を入力します。自分の好きな名前で構いません。入力できる文字数は最大半角64文字、全角32文字です。
| ユーザー名
| 通信事業者から提供された情報にしたがって、PPPoE接続で使用するユーザー名を入力します。ユーザー名は「*******@XXXXXX.ne.jp」のように@以下のプロバイダのアドレスまですべて入力してください。
| ※ | メールのユーザー名やドメインでは接続できません。
| ※ | 上記は一例です。@以下が不要なプロバイダもあります。
| ※ | ユーザー名はご契約のインターネットプロバイダによっては名称が異なる場合があります
| パスワード
| ご契約の通信事業者から提供されたユーザー名に対応したパスワードを入力します。
［IPアドレス］
IPアドレスに関する設定を行います。
| IPアドレスの自動取得（初期値：使用する）
| PPPoE接続時に通信事業者から割り当てられるIPアドレスを使用する場合は、チェックします。 通常はチェックをしたままでご利用ください。
| IPアドレス
| PPPoE接続時に動的に割り当てられるものとは別に、通信事業者から固定のIPアドレスを通知されている場合は、入力します。
［ネームサーバ］
ネームサーバに関する設定を行います。
| サーバから割り当てられたアドレス （初期値：使用する）
| PPPoE接続時に通信事業者から割り当てられるDNSサーバアドレスを使用する場合は、チェックします。通常、チェックをしたままでご利用ください。
| プライマリDNS
| PPPoE接続時に割り当てられるものとは別に、通信事業者から固定のDNSサーバアドレスが通知されている場合は、入力します。「サーバから割り当てられたアドレス」のチェックを外してから、入力してください。
| セカンダリDNS
| 複数のDNSサーバがある場合は、[プライマリDNS]とともに、[セカンダリDNS]も入力してください。
＜ご注意＞ 動作モードを切り替えた場合（PPPoEルータモード←→ローカルルータモード）[ネームサーバ]の設定値は、初期値に戻ります。動作モードを切り替えた後は設定値の見直しをして、再度設定してください。
［認証時の暗号化］
認証時の暗号化に関する設定を行います。
| 暗号化方法 (初期値：自動選択)
| PPPoE接続時に使用する暗号化方式を選択します。通常、「自動選択」のままでご利用ください。通信事業者によっては、「暗号化されていないパスワード（PAP）」、または、「チャレンジハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）」を指定しないと接続できない場合があります。
| 暗号化されていないパスワード(PAP)： PAP(Password Authentication Protocol:パスワード認証プロトコル)を使用する場合に選択します。 PAPは、プレーンテキストパスワードを使う最も単純なプロトコルです。 PAPは通常、接続先に対してより安全な形式での確認のネゴシエーションを行うことができない場合に使用します。 チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)： CHAP（Challenge Handshake Authentication Protocol : チャレンジハンドシェーク認証プロトコル）を使用する場合に選択します。 CHAPでは、安全で暗号化された認証のネゴシエーションが行われます。 業界標準の Message Digest 5(MD5)では、パスワードなどのデータを結果が一意になり、元の形には戻すことができない方法で変換します。 CHAPでは、応答側で一方向（不可逆）のMD5ハッシュを行うチャレンジ応答が使われます。 この方法により、ネットワークを介してパスワードを実際にサーバに送信することなく、自分がパスワードを知っていることをサーバに証明できます。 CHAPをサポートすることにより、ほとんどすべてのサーバに安全に接続できます。 自動選択： サーバから要求された認証方式に合わせて接続します。
［PPPキープアライブ］
PPPキープアライブに関する設定を行います。
| PPPキープアライブ機能 (初期値：使用する)
| PPPキープアライブ機能を使用するかどうかを指定します。
| LCP ECHO送信間隔 (初期値：60秒)
| PPPの接続状態を確認するLCP ECHO REQUESTパケットの送信間隔を入力します。 入力できる値は、1〜255秒です。
| LCP ECHOリトライ送信間隔 (初期値：10秒)
| PPPサーバからLCP ECHO REQUESTに対する応答がない場合に、同じリクエストを再送信（リトライ）する間隔を入力します。 入力できる値は、1〜255秒です。通常[LCP ECHO 送信間隔（秒）]より短い値を入力します。
| LCP ECHOリトライ回数(初期値：10回)
| LCP ECHO REQUESTのリトライ回数を入力します。 入力できる値は、1〜255回です。リトライ回数満了まで、PPPサーバからの応答がない場合は、PPPの再接続を行います。
［拡張設定］
拡張設定を行います。
| PING応答機能（初期値：使用しない）
| インターネット上から本商品のWAN側のIPアドレスに対するPINGに応答する場合は、チェックします。通常、設定を変更する必要はありません。一部の接続サービスでは、チェックをしないと正常に接続できない場合があります。

↑ページのトップへ