| PPPoE機能

PPPoE機能とは、PPPを使用して通信する方式のひとつです 本商品のPPPoE機能は、IPv4のみ対応しています。
＜お知らせ＞ 本機能を利用する場合は、クレードルが必要です。 クレードルのINTERNET/LAN切替スイッチが「INTERNET」の場合は、クレードルに装着・脱着するたびに、動作モードの変更のため、再起動します。
■設定方法
本商品のPPPoE機能を使用するには、本商品をPPPoEルータモードにする必要があります。
1. | 本商品の電源を入れる
2. | 本商品をクレードルに接続している場合は、本商品をクレードルから外す
| ※クレードルにETHERNETケーブルが接続されている場合は、取り外してください。
3. | Webブラウザを起動する
| 「Web設定」のログイン画面が表示されたらユーザー名（admin）とパスワードを入力し、「Web設定」画面を開く （初期値：192.168.11.1）
4. | 「Web設定」の「基本設定」-「WANインタフェース設定」の[クレードル接続時の動作モード]で、「PPPoEルータモード」を選択する
5. | 「接続先の設定（PPPoE）」で「ユーザー名」と「パスワード」を入力して、[設定]をクリック メニュー左上の[保存]をクリックする
| 通信事業者から提供されたユーザー名とパスワードを入力してください。
※ | メールのユーザー名やドメインでは接続できません。
※ | ユーザー名はご契約のインターネットプロバイダによっては名称が異なる場合があります。
6. | クレードルのINTERNET/LAN切替スイッチを「INTERNET」側に切り替える
7. | ONU（回線終端装置）とクレードルのETHERNETポートを、付属のETHERNETケーブルで接続する
| ETHERNETポートにカチッと音がするまで差し込み、ケーブルを軽く引いて、ロックがかかっていることを確認してください。
| ケーブルによってはあまり強く差し込んだり、強く引っ張ると、接触不良や断線の原因となることがあります。
8. | 本商品をクレードルに接続する
9. | 再起動し、PPPoEルータモードに切り替わる
※ | 本商品をクレードルから取り外さないでください。
10. | Webブラウザを起動する
11. | アドレス欄に、本商品のIPアドレス（初期値は192.168.11.1）を入力して、「Web設定」 のページを開く
| 「Web設定」のログイン画面が表示されたらユーザー名（admin）とパスワードを入力し、「Web設定」画面を開く
12. | トップページで接続先の状態を確認する
| インターネット未接続となっている場合は、右側の[接続]ボタンをクリックしてネットワークの接続をしてください。 接続先の設定内容を変更する場合は、「基本設定」-「接続先設定」の接続先の設定で変更できます。

↑ページのトップへ