| 基本設定−接続先設定（LTE/3G）

本商品のLTE/3G接続先を設定します。 PIN認証機能が無効の場合、またはPIN認証が完了しているUIMカード（microSIM）が挿入されている場合に設定できます。 設定値を選択・入力したあとは、[設定]をクリックします。設定変更は即時に有効となります。 また、[保存]をクリックするまでは設定内容が保存されません。 下記は[高度な設定を表示]の画面です。 [標準設定に戻る]をクリックすると、標準設定に戻れます。 なお、「拡張設定」は[高度な設定を表示]をクリックすると表示されます。 ※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■接続先設定（LTE/3G）
[接続先の設定]
本商品のLTE/3G接続サービスの各種パラメータを設定します。
| 接続サービス
| 利用する接続サービスを指定します。通信事業者の指定にしたがってください。
| 手動設定
| APN（接続先）
| 通信事業者から指定されたアドレス(APN)を入力します。
| ユーザー名
| 通信事業者から指定されたユーザー名を入力します。 ※メールのユーザー名やドメインでは接続できません。 ※ユーザー名はご契約のインターネットプロバイダによっては名称が異なる場合があります。
| パスワード
| ご契約の通信事業者から提供されたユーザー名に対応したパスワードを入力します。
| 暗号化方法 (初期値：チャレンジハンドシェーク認証プロトコル（CHAP）)
| 通信事業者から指定された暗号化方法を入力します。
| なし 暗号化されていないパスワード(PAP)： PAP(Password Authentication Protocol:パスワード認証プロトコル)を使用する場合に選択します。 PAPは、プレーンテキストパスワードを使う最も単純なプロトコルです。 PAPは通常、接続先に対してより安全な形式での確認のネゴシエーションを行うことができない場合に使用します。 チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)： CHAP（Challenge Handshake Authentication Protocol : チャレンジハンドシェーク認証プロトコル）を使用する場合に選択します。 CHAPでは、安全で暗号化された認証のネゴシエーションが行われます。 業界標準の Message Digest 5(MD5)では、パスワードなどのデータを結果が一意になり、元の形には戻すことができない方法で変換します。 CHAPでは、応答側で一方向（不可逆）のMD5ハッシュを行うチャレンジ応答が使われます。 この方法により、ネットワークを介してパスワードを実際にサーバに送信することなく、自分がパスワードを知っていることをサーバに証明できます。 CHAPをサポートすることにより、ほとんどすべてのサーバに安全に接続できます。
[拡張設定]
拡張設定を行います。
| 接続方式（初期値：IPv4）
| 通常は通信事業者から指定された方式を指定してください。 IPv4 インターネット通信する場合の通信プロトコルとして、IPv4のみを使用する場合に選択します。 IPv6 インターネット通信する場合の通信プロトコルとして、IPv6のみを使用する場合に選択します。 なお、ご利用のサービスによってはIPv6が動作しない場合があります。ご契約内容をご確認の上、選択してください。 IPv4/IPv6 インターネット通信する場合の通信プロトコルとして、IPv4とIPv6の両方を使用する場合に選択します。 なお、ご利用のサービスによっては、IPv6が動作しなかったり、IPv4・IPv6双方が動作しなくなったりする場合があります。ご契約内容をご確認の上、選択してください。
| 3G固定設定 (初期値：使用しない)
| LTE/3G回線の接続を3G固定にすることで、バッテリ消費を抑えることができます。3G固定機能を使用する場合は、チェックします。
＜ご注意＞ 設定値の変更には数十秒かかる場合があります。
[LTE/3G接続]
[LTE/3G接続]をクリックすると、LTE/3Gに接続します。 WAN側インタフェース優先設定がWAN側無線LAN固定に設定されている場合でも、LTE/3Gに接続します。

↑ページのトップへ