| 詳細設定−DHCP固定割当設定

特定のMACアドレスの端末に固定的にIPアドレスを割り当てる設定をします。 ［追加］をクリックして、設定値を選択・入力してください。 本商品では、［DHCP固定割当エントリ］のパターンを最大20個設定できます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■DHCP固定割当設定 エントリ一覧
［DHCP固定割当エントリ］
特定のMACアドレスの端末に固定的にIPアドレスを割り当てる設定の一覧を表示します。 [追加]をクリックすると[DHCP固定割当設定 エントリ追加]画面に進みます。
| MACアドレス
| 固定的にIPアドレスを割り当てる端末のMACアドレスを表示します。
| IPアドレス
| 指定したMACアドレスに割り当てるIPアドレスを表示します。
| 削除
| 指定したエントリを削除します。
| ＜DHCP固定割当設定　エントリ項目の削除方法＞
| 「DHCP固定割当エントリ」のエントリ一覧に表示されているエントリの中から、削除したいエントリの行末の[削除]をクリックすることで削除できます。
■DHCP固定割当設定 エントリ追加
［DHCP固定割当 エントリ追加］
特定のMACアドレスに固定的にIPアドレスを割り当てる設定を追加します。 設定値を選択・入力したあと、[設定]をクリックし、［保存］で確定してください。
| MACアドレス
| 固定のIPアドレスを割り当てる特定端末のMACアドレスを入力してください。［MACアドレス］で指定した端末に［IPアドレス］で指定したIPアドレスを割り当てます。MACアドレスは、［xx:xx:xx:xx:xx:xx］形式で入力してください。
| IPアドレス
| 特定端末に割当を行う固定IPアドレスを入力してください。［MACアドレス］で指定した端末に［IPアドレス］で指定したIPアドレスを割り当てます。
＜ご注意＞ DHCP除外範囲に設定されている場合は、無効となります。 本商品LAN側のサブネットと一致しない場合は、エントリが無効となります。エントリが無効になっている場合、DHCPクライアントには本商品のアドレス割当範囲内のIPアドレスから払い出します。

↑ページのトップへ