| Windows(R) XPの[ワイヤレスネットワーク接続]での暗号化設定

●暗号化設定を使用してネットワークに接続する ●暗号化設定を使用しないでネットワーク接続をする ●通信状態を確認する
■暗号化設定を使用してネットワークに接続する
<注意事項> Windows(R) XPの[ワイヤレスネットワーク接続]の暗号化設定は、64bitWEP、128bitWEPがご利用になれます。 Windows(R) XP（SP3）搭載のパソコンの場合のみ、WPA-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)モードをご利用になれます。
Windows(R) XPの[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを使って、暗号化の設定をします。 無線内蔵パソコンの無線スイッチを入れてから、下記の手順で設定してください。
■Windows(R) XP SP3の場合
1. | Windows(R) XPの通知領域にある[ワイヤレス ネットワーク接続]アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。
| 【本商品に接続する場合】
・ | 本商品の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、本商品の内部のラベルに記載されています。 また、SETボタンでのメニュー操作により、本商品のディスプレイでも確認することができます。 ディスプレイのメニュー操作については「ディスプレイのメニュー」を参照してください。
・ | [ワイヤレス ネットワークの選択]に接続するネットワーク名(SSID)が表示されていないときは、無線LAN親機の電源を切る→再度電源を投入するを行い、手順2からやり直してください。
2. | 接続する無線LAN親機のネットワーク名(SSID)を選択し、［接続］をクリックし ＜すでに暗号化が設定されている場合＞に進みます。 設定を変更する場合は［詳細設定の変更］クリックしてください。
| （画面の表示ネットワーク名(SSID)は一例です。以降の画面も同様です）
| [詳細設定の変更]をクリックします。
| ［ワイヤレスネットワーク］タブを選択し、［優先ネットワーク］内から、接続する無線LAN親機のネットワーク名(SSID)を選択し、［プロパティ］をクリックします。
・ | 接続する無線LAN親機が[優先ネットワーク]に表示されていない場合は[追加]をクリックし、接続する無線LANのネットワーク名(SSID)を設定後、手順3へ進みます。
3. | 暗号化の設定を行います。 暗号化にWEPを設定する場合はこちら
※ | 本商品の初期設定はプライマリSSIDがWPA-PSK(AES)/WPA2-PSK、セカンダリSSIDがWEP(128bit)です。
| <暗号化をWPA-PSKまたはWPA2-PSKで設定する場合>
※ | WPA-PSKまたはWPA2-PSKに対応した無線LAN子機でのみご利用になれます。
| <すでに暗号化が設定されている場合>
・ | すでに接続する無線LAN親機に暗号化が設定されている場合は、[ネットワークキー]に暗号化キーを入力し、[接続]をクリックします。
※ | ネットワークキーは無線LAN親機「Web設定」の[無線LAN設定]-[暗号化]の「WPA暗号化キー(PSK)」で確認できます。
4. | [WPA-PSK]または[WPA2-PSK]を選択します。
5. | 「データの暗号化」から「AES」または「TKIP」を選択します。
6. | 「ネットワークキー」を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力します。 「ネットワークキー」は、通信するパソコンすべてに同じ暗号化キー(接続する無線LAN親機または無線LAN子機の「暗号化キー」と同じ設定値)を入力してください。 ネットワークキーには、8〜63桁の英数記号、または64桁の16進数を指定できます。
※ | ネットワークキーに使用できる文字は以下の通りです。 ・8〜63桁の場合：英数記号(0〜9、a〜z、A〜Z、下表の記号)
| ※「」(バックスラッシュ)はパソコンによっては、「」と表示されます
| ・64桁の場合：16進数(0〜9、a〜f、A〜F)
7. | [OK]をクリックします。
8. | [OK]をクリックします。
| <暗号化をWEPで設定する場合>
※ | 「認証」タブで「このネットワークで IEEE 802.1X を有効にする」のチェックが外れていることを確認する
<すでに暗号化が設定されている場合>
・ | すでに接続する無線LAN親機に暗号化が設定されている場合は、[ネットワークキー]に暗号化キーを入力し、[接続]をクリックします。
※ | ネットワークキーは無線LAN親機「Web設定」の[無線LAN設定]-[暗号化]の「暗号化キー(WEPキー)1〜4番」のご利用の番号で確認できます。
4. | 「オープンシステム」を選択します。
5. | 「WEP」を選択します。
6. | 「キーは自動的に提供される」のチェックを外し、接続するネットワークの設定に合わせてキーのインデックス番号を選択します。
7. | 「ネットワークキー」を入力し、同じものを[ネットワークキーの確認入力]に再入力します。 「ネットワークキー」は、通信するパソコンすべてに同じ暗号化キー(接続する無線LAN親機または無線LAN子機の「暗号化キー」と同じ設定値)を入力してください。 ASCII文字/16進数の別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。
・ASCII文字の場合 | 英数字
5文字 | 無線LAN親機に64bitWEPを設定している場合のみ可
13文字 | 無線LAN親機に128bitWEPを設定している場合のみ可
・16進数の場合 | 0〜9,a〜f,A〜F
10文字 | 無線LAN親機に64bitWEPを設定している場合のみ可
26文字 | 無線LAN親機に128bitWEPを設定している場合のみ可
「キーのインデックス」1〜4番は、本商品の「使用する暗号化キー」1〜4番に相当します。
8. | [OK]をクリックします。
9. | [OK]をクリックします。
↑ページのトップへ
■暗号化設定を使用しないでネットワーク接続する
■Windows(R) XP SP3の場合
1. | [ワイヤレス ネットワーク接続]アイコンを右クリックし、「利用できるネットワークの表示」をクリックします。
2. | 接続するネットワーク名(SSID)を選択し、[接続]をクリックします。 【本商品に接続する場合】
・ | 本商品の工場出荷時のネットワーク名(SSID)は、本商品の内部のラベルに記載されています。 また、SETボタンでのメニュー操作により、本商品のディスプレイでも確認することができます。 ディスプレイのメニュー操作については「ディスプレイのメニュー」を参照してください。
・ | [ワイヤレス ネットワークの選択]に接続するネットワーク名(SSID)が表示されていないときは、無線LAN親機の電源を切る→再度電源を投入するを行い、手順1からやり直してください。
3. | 次の画面が表示された場合は、[接続]をクリックします。
↑ページのトップへ
■通信状態を確認する
1. | 画面右下のタスクトレイに表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、「状態」をクリックします。
2. | 無線設定が正しく行われていることを確認します。
・ | 状態は「接続」になっていること
・ | 速度が表示されていること
※ | 表示される速度は、ご利用の環境により異なります。
| （画面例はWindows(R) XP SP3です）
3. | 「サポート」タブをクリックし、IPアドレスとデフォルトゲートウェイが正しく「192.168.11.xxx」になっていることを確認したら、「閉じる」をクリックします。

↑ページのトップへ