| マルチSSID

本商品では2つのネットワーク名（SSID）、プライマリ/セカンダリが利用可能です。 それぞれのネットワーク名(SSID)に対して、異なるセキュリティ設定（暗号化機能、ESS-IDステルス機能、 MACアドレスフィルタリング機能）などができます。
プライマリSSID
（初期値：本商品の内部のラベルに記載されている。ｎ1000-xxxxxx-1 ）
| 暗号化方式としてWEP、WPA-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)が利用可能。 （初期値はWPA/WPA2-PSK(AES)）
セカンダリSSID
（初期値：本商品の内部のラベルに記載されている。ｎ1000-xxxxxx-2 ）
| 暗号化方式としてWEP、WPA-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)が利用可能。 （初期値は128bitWEP）
■設定方法
「Web設定」
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-「対象ネットワークを選択」で設定を行うネットワーク名(SSID)を選択し、[選択]をクリック後、設定する。
- ＜お知らせ＞ ネットワーク名（SSID）は、SETボタンでのメニュー操作により、本商品のディスプレイでも確認することができます。ディスプレイのメニュー操作については「ディスプレイのメニュー」を参照してください。 プライマリSSIDとセカンダリSSIDは同時に動作しているため、WPA-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)を利用可能な無線LAN子機と、ニンテンドーDSなどWEPのみが利用可能な無線LAN子機が共存可能です。 セカンダリSSIDには、下記の制限があります。
  ・ | 「Web設定」が表示できない
  ・ | 本商品に有線で接続された端末に接続できない
  ・ | 本商品にプライマリSSIDで接続された端末に接続できない
詳細は「ネットワーク分離機能」を参照してください。 らくらく無線スタート利用時には、無線LAN子機の無線LAN規格に応じて、どちらのSSIDに接続するかは自動選択・設定されますので、通常、2つのSSIDの存在を意識していただく必要はありません。ただし、セカンダリSSIDが有効になっていることを確認してから接続してください。

↑ページのトップへ