| 外部にサーバを公開する

本商品に接続したサーバをインターネットへ公開することができます。
※ | ご契約のサービス事業者からWAN側にグローバルIPアドレスを割り当てられた場合に限ります。 詳細は、ご契約のサービス事業者へお問い合わせください。 WAN側のIPアドレスは、「Web設定」の「情報」-「現在の状態」の「WAN側状態」で確認できます。
次の機能を利用することで外部にサーバを公開できます｡
・ | ポートマッピング（IPパケットフィルタリングでセキュリティ設定をする）を利用する
| ＜ポートマッピングの特徴＞
･ | グローバルネットワーク側からの特定ポ−トの通信を、指定したパソコンに送信することができる。
･ | IPパケットフィルタリングの設定をすることによりセキュリティレベルを高めることができる。
ポートマッピング（IPパケットフィルタリングでセキュリティ設定をする）を利用する場合は、 下記の設定が必要です。
■パソコンの設定
・ | サーバとなるパソコンのIPアドレスの設定をする サーバとして公開するパソコンに、プライベートIPアドレスを設定します。 DHCPで割り当てたIPアドレスでのサーバ公開はできません。 外部にサーバを公開するときは、データ保全のため十分なセキュリティ設定を行ってください。 セキュリティの設定を行わないと、サーバが不正侵入や盗聴、妨害、データの消失、破壊を受ける可能性があります。
| ・Windows(R) 8の場合
| ・Windows(R) 7の場合
| ・Windows Vista(R)の場合
| ・Windows(R) XPの場合
| ・MacOSの場合
■本商品の設定
「Web設定」で下記の設定を行います。
・ | ポートマッピングの設定
| サーバに設定した固定IPプライベートアドレスと、本商品に設定したグローバルIPアドレスの関連づけを行います。
・ | IPパケットフィルタリングの設定
| 外部からサーバへのアクセスを許可する設定を行います。また、外部からサーバへの不要なパケットのアクセスをブロックする設定を行います。
↑ページのトップへ