| PPPoEブリッジ

PPPoE(PPP over Ethernet)プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続することができます。ルータではNAT機能によってIPアドレスやポートが変わり、特定のアプリケーションが使えない場合があります。 その場合、PPPoEブリッジ機能を使用することでパソコンやゲーム機にグローバルIPアドレスが割り当てられ、アプリケーションをご利用になれます。
＜お知らせ＞ 本機能をご利用する場合は、クレードルが必要です。 クレードルのモード切り替えスイッチを「INTERNET」に切り替えて、「Web設定」にて動作モードを「PPPoEルータモード」に設定します。
PPPoEブリッジを使用して接続できる数は、契約内容によって制限されます。
■PPPoEブリッジ機能を使ってWindows(R)でサポートされている機能を実現するために 必要な条件 利用するパソコンおよびゲーム機の端末がグローバルIPアドレスを取得できること。 これらの機能を使って通信する相手も同様の環境であること。
＜お願い＞ アプリケーションの操作方法は、パソコンのサポート窓口にお問い合わせください。 PPPoEブリッジ機能では、外部からのアクセスが可能になり、セキュリティが低下します。セキュリティ対策ソフトなどをお使いになることをお勧めします。 ゲーム機などの使用方法などについては、ゲーム機に付属の取扱説明書などを参照してください。
■設定方法
「Web設定」
PPPoEルータモードの「基本設定」-「基本設定」-「ブリッジ設定」で[PPPoEブリッジ]を「使用する」に設定する

↑ページのトップへ