| Windows Vista(R)の[ワイヤレスネットワーク接続]での暗号化設定

●暗号化設定を使用してネットワークに接続する ●暗号化設定を使用しないでネットワーク接続をする ●通信状態を確認する
■暗号化設定を使用してネットワークに接続する
Windows Vista(R)のワイヤレスネットワーク接続を使って、64bitWEP/128bitWEP/TKIP/AESの暗号化設定をします。無線内蔵パソコンの無線スイッチを入れてから、下記の手順で設定してください。 なお、暗号化の設定を行う場合は、必ず無線LAN親機を先に設定します。
※ | 無線LAN親機の暗号化設定で、「使用する暗号化キー番号（キーインデックス）」の2番〜4番を使っている場合（WEP）、または一度接続した際の暗号化設定を変更して接続する場合は、＜暗号化の設定を変更する場合＞を参照してください。
＜お知らせ＞ パソコンへの設定状況により、画面の表示や手順が異なる場合がありますので、画面の表示にしたがって設定してください。
1. | ［スタート］（Windows(R)のロゴボタン）-［ネットワーク］-［ネットワークと共有センター］-［ネットワークに接続］をクリックします。
※ | 通知領域（タスクトレイ）に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックして［ネットワークに接続］をクリックする方法もあります。
2. | 無線LAN親機のネットワーク名（SSID）を選択し［接続］をクリックします。
| 工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品の内部のラベルに記載されています。 また、SETボタンでのメニュー操作により、本商品のディスプレイでも確認することができます。 ディスプレイのメニュー操作については「ディスプレイのメニュー」を参照してください。
| 接続する無線LAN親機のネットワーク名（SSID）が表示されない場合は、［ネットワークと共有センター］の「タスク」欄の［接続またはネットワーク名のセットアップ］をクリックして、こちらへ進みます。
| （画面は例です。以降の画面も同様です。）
3. | 「セキュリティ キーまたはパスフレーズ」に無線LAN親機に設定されている暗号化キーを入力し［接続］をクリックします。
※ | 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品の内部のラベルに記載されています。 また、SETボタンでのメニュー操作により、本商品のディスプレイでも確認することができます。
| ［閉じる］をクリックします。
※ | 接続に失敗した場合は、下記の手順で、一度接続した際に保存されていたネットワーク設定を削除してください。
(1) | ［ネットワークと共有センター］-［ワイヤレスネットワークの管理］をクリックする
(2) | 接続するネットワーク名（SSID）を選択して右クリックし、［ネットワークの削除］をクリックする
(3) | ［ワイヤレスネットワークの管理］の画面を閉じる
上記の手順が完了したら、手順1から接続し直してください。
＜暗号化の設定を変更する場合＞
1. | ［ネットワークと共有センター］-［接続またはネットワークのセットアップ］をクリックします。
2. | ［ワイヤレスネットワークに手動で接続します］を選択し、［次へ］をクリックします。
3. | 表示される画面に合わせて暗号化の設定を行います。
| 暗号化をWEPで設定する場合はこちら
| ＜暗号化をTKIPまたはAESで設定する場合＞
| <暗号化モードでTKIPまたはAESを使用する場合>
(1) | ［ネットワーク名］で無線LAN親機のネットワーク名（SSID）を入力する
(2) | ［セキュリティの種類］で［WPA-パーソナル］または[WPA2-パーソナル]を選択する
(3) | ［暗号化の種類］で［TKIP］または［AES］を選択する
(4) | ［セキュリティキーまたはパスフレーズ］に無線LAN親機の暗号化キーを入力する
※ | 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品の内部のラベルに記載されています。 また、SETボタンでのメニュー操作により、本商品のディスプレイでも確認することができます。
| ネットワークキーには、8〜63桁の英数記号、または64桁の16進数を指定できます。
※ | ネットワークキーに使用できる文字は以下のとおりです。 ・8〜63桁の場合：英数記号(0〜9、a〜z、A〜Z、下表の記号)
| ※「」(バックスラッシュ)はパソコンによっては、「」と表示されます
| ・64桁の場合：16進数(0〜9、a〜f、A〜F)
暗号化キーは半角で入力します。
(5) | 無線LAN親機が「ESS-IDステルス機能（SSIDの隠蔽）」を使用している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを入れる
(6) | ［次へ］をクリックする
| ＜暗号化をWEPで設定する場合＞
| <暗号化モードでWEPを使用する場合>
(1) | ［ネットワーク名］で無線LAN親機のネットワーク名（SSID）を入力する
(2) | ［セキュリティの種類］で［WEP］を選択する
(3) | ［セキュリティキーまたはパスフレーズ］に無線LAN親機の暗号化キーを入力する
※ | 本商品の工場出荷時のネットワーク名(SSID)および暗号化キーは、本商品内部のラベルに記載されています。 また、SETボタンでのメニュー操作により、本商品のディスプレイでも確認することができます。
| ASCII文字/16進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識別されます。
・ASCII文字の 場合 | 英数字
5文字 | 無線LAN親機に64bitWEPを設定してる場合のみ可
13文字 | 無線LAN親機に128bitWEPを設定してる場合のみ可
・16進数の 場合 | 0〜9,a〜f,A〜F
10文字 | 無線LAN親機に64bitWEPを設定してる場合のみ可
26文字 | 無線LAN親機に128bitWEPを設定してる場合のみ可
「キーのインデックス」1〜4番は、本商品の「使用する暗号化キー」1〜4番に相当します。 無線LAN親機で「キーのインデックス」2〜4番を使用している場合は、下記、手順5.で「キー インデックス」を変更してください。
(4) | 無線LAN親機が「ESS-IDステルス機能（SSIDの隠蔽）」を使用している場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを入れる
(5) | ［次へ］をクリックする
4. | 設定内容を変更する場合は、［接続の設定を変更します］をクリックします。
5. | ［セキュリティ］タブをクリックして設定内容を確認します。
※ | 暗号化モードでWEPを使用する場合は、［キーインデックス］で無線LAN親機に設定したキー番号を選択します。
6. | [OK]をクリックします。
7. | [接続します]をクリックします。
↑ページのトップへ
■暗号化設定を使用しないでネットワーク接続する
1. | [スタート]（Windows(R)のロゴボタン）-［ネットワーク］-［ネットワークと共有センター］-［ネットワークに接続］をクリックします。
※ | 通知領域（タスクトレイ）に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックして［ネットワークに接続］をクリックする方法もあります。
2. | 接続する無線LAN親機のネットワーク名（SSID）を選択します。
| 工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品の内部のラベルに記載されています。 また、SETボタンでのメニュー操作により、本商品のディスプレイでも確認することができます。 ディスプレイのメニュー操作については「ディスプレイのメニュー」を参照してください。
3. | ［接続］をクリックします。
4. | [接続します]をクリックします。
5. | ［閉じる］をクリックします。
↑ページのトップへ
■通信状態を確認する
1. | [スタート]（Windows(R)のロゴボタン）-［ネットワーク］-［ネットワークと共有センター］をクリックします。
※ | 通知領域（タスクトレイ）に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックして［ネットワークと共有センター］をクリックする方法もあります。
2. | ［状態の表示］をクリックします。
3. | 無線設定が正しく行われていることを確認します。
・ | 状態は「有効」になっていること
・ | 速度が表示されていること
※ | 表示される速度は、ご利用の環境により異なります。
4. | ［閉じる］をクリックします。

↑ページのトップへ