| 機能一覧(無線)

本商品でご利用になれる無線機能の一覧です。
■設定の方法
「Web設定」で設定します。 「Web設定」は、Internet Explorer(R)などのWebブラウザを使って設定できます。 起動の方法などについては、「Web設定」の使いかたを参照してください。
■機能一覧(無線)
機能・サービス | 内容
--- | ---
無線機能
IEEE802.11n 無線LAN | 本商品は、IEEE802.11nに対応した無線LANを利用することができます。
デュアルチャネル | 本商品では、無線LAN通信で利用する通信チャネルの幅を、20MHz幅から40MHz幅に拡大することにより、規格値最大300Mbpsを実現するデュアルチャネル通信機能を搭載しています。（初期値は「使用する」） 本商品でデュアルチャネル通信機能が利用可能な周波数帯は、2.4GHz帯（計13チャネル）です。
IEEE802.11b 無線LAN | 本商品は、IEEE802.11bに準拠した無線LANを利用することができます。
IEEE802.11g 無線LAN | 本商品は、IEEE802.11gに準拠した無線LANを利用することができます。
暗号化 | 暗号には、WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKの方式があります。 WEPとは、ユーザが指定した任意の文字列（WEPキー）を無線LANアクセスポイント（親機）と無線LAN端末（子機）に登録することによって、WEPキーが一致した場合のみ通信できるようになります。 WPA/WPA2は、現在無線LANで広く使われている通信暗号化方法「WEP」を置き換える、より強固な暗号化方法です。
MACアドレスフィルタリング機能 | MACアドレスを使って、無線LAN親機に登録した無線LAN子機とのみデータ通信できるようにする機能です。これにより、無線LAN親機に登録していない他の無線LAN子機からLANやインターネットへ接続されるのを防ぐことができます。
ネットワーク名(SSID)に よるセキュリティ機能 | 同じネットワーク名(SSID)の無線LAN親機と無線LAN子機のみデータ通信できるようにする機能です。これにより、他の無線LAN子機からLANやインターネットへ接続されるのを防ぐことができます。
ESS-IDステルス機能 （SSIDの隠蔽） | 他のパソコンや無線LAN子機からの「ネットワーク名(SSID)の参照」に応答しないようにする機能です。
※ | 本商品独自の機能です。接続する機器によっては本機能が使えない場合があります。
マルチSSID | 本商品には2つのネットワーク「プライマリSSID」「セカンダリSSID」があります。
ネットワーク分離機能 | 本商品の「Web設定」および他のSSID側の無線LAN端末へのアクセスを制限する機能です。
オートチャネルセレクト | 本商品の起動時に、周囲にあるアクセスポイントを検出し、電波状態の良いチャネルを自動選択します。
AirMac対応のパソコンで インターネット接続 | 無線LAN親機にAirMac対応パソコンを無線（ワイヤレス）接続できます。
らくらく無線スタート機能 | らくらくスタートボタンを押すだけで、無線LANやセキュリティ（暗号化）が簡単に設定できます。
WPS機能 | WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能とは、無線LAN自動設定を簡単に行える機能です。本商品はWPS機能に対応した無線LAN子機を自動設定する機能を持っています。
WAN側無線LAN機能 （公衆無線LANサービス） | 本商品は、公衆無線LANサービスに対応しています。 無線LAN 機能を持つパソコンや携帯情報端末を使ってカフェやホテル、街角などからインターネットに接続できます。
※ | 公衆無線LANサービスの契約が必要な場合があります。
Wi-Fi WAN側連動機能 | 本商品のWAN側が圏外となった場合に、連動してLAN側の無線LANもOFFにします。

↑ページのトップへ