| メンテナンス−時刻設定

本商品に、日付と時刻を設定します。
設定値を選択・入力したあとは、[設定]をクリックします。設定変更は即時に有効となります。 また、[保存]をクリックするまでは設定内容が保存されません。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
■時刻設定
［時刻設定］
時刻の設定を行います。
| 現在時刻 自動時刻設定機能を使用せず、手動で時刻を設定します。
1. | ［自動時刻設定］の「自動時刻設定機能」で「使用しない」になっていることを確認する
2. | 「現在時刻」に、日付（年月日）、時刻（時分秒）を入力する ※年は西暦の下2桁です。
3. | ［設定］をクリックする 日付と時刻は、「通信情報ログ」に記録されます。
［自動時刻設定］
自動時刻設定に関する設定を行います。
| 自動時刻設定機能 （初期値：使用しない）
| 自動で時刻を設定する機能を使用するかどうかを選択します。 使用しない NTPサーバを利用せず、日付と時刻を入力します。 NTPサーバ名を指定する 下記の「NTPサーバ名」で指定されたサーバに時刻を問い合わせます。
| NTPサーバ名
| 「自動時刻設定機能」で「NTPサーバ名を指定する」を選択したときに、使用するNTPサーバ名を入力します。
＜設定方法＞
1. | ［自動時刻設定］の「自動時刻設定機能」で「NTPサーバ名を指定する」を選択する
2. | 使用するNTPサーバ名を入力する
3. | ［設定］をクリックする
4. | ［保存］をクリックする 設定が有効になります。
※ | 日付と時刻はPOWERランプ緑点灯時（ローカルルータモード：WAN側接続確立時）に設定されます。

↑ページのトップへ