| ネットワーク名(SSID)によるセキュリティ機能 （ネットワーク名(SSID)を設定する）

同じネットワーク名(SSID)の無線LAN親機と無線LAN子機のみデータ通信できるようにする機能です。これにより、他の無線LAN子機からLANやインターネットへ接続されるのを防ぐことができます。 無線LAN親機・無線LAN子機の両方に設定します。
■設定方法
[無線LAN親機側を設定する]
「Web設定」
「無線LAN設定」-「無線LAN設定」-「対象ネットワークを選択」でプライマリSSID/セカンダリSSID（※）を選択し、「無線LANアクセスポイント(親機)設定」-[ネットワーク名(SSID)]で設定する
※ | 本商品では2つのネットワーク名（SSID）、プライマリSSID/セカンダリSSIDが利用可能です。
[無線LAN子機側を設定する]
「[ワイヤレスネットワーク接続]での暗号化設定」
・ | Windows(R) 8の場合
・ | Windows(R) 7の場合
・ | Windows Vista(R)の場合
・ | Windows(R) XPの場合
＜お願い＞ 無線LAN親機と無線LAN子機のネットワーク名(SSID)が一致しないと無線LANで通信することはできません。

↑ページのトップへ