| サーバとなるパソコンのIPアドレスの設定をする −Windows(R) XP の場合−

1. | [スタート]-[コントロールパネル]を選択する
2. | [ネットワークとインターネット接続]アイコンをクリックする [ネットワークとインターネット接続]アイコンが見あたらないときは、 [ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックし、手順4に進む
3. | [ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックする
4. | 本商品が接続されているネットワークアダプタ名(下記を参照)を 右クリックし、[プロパティ]を選択する
| ETHERNETポート接続の場合 →ローカルエリアネットワークアダプタ名として［ローカル エリア接続］を選択する 無線LAN接続などの場合 →ワイヤレスネットワークアダプタ名として［ワイヤレス ネットワーク接続］を選択する
| (画面は、一例です。 表示されるネットワークアダプタ名や状態はそのパソコンにより異なります。 以降表示される画面も同様です。)
5. | リストの[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックする
| (画面は、ETHERNETポート接続の場合の一例です。 パソコンによってネットワークアダプタの名称は変わります。)
6. | [次のIPアドレスを使う]を選択し、[IPアドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイ]に パソコンに割り当てるIPアドレスとネットマスクを入力する 本商品のIPアドレスが工場出荷状態の場合は、パソコンのIPアドレスを、 例：”192.168.11.40〜192.168.11.254”の範囲で設定します。 デフォルトゲートウェイは、本商品のIPアドレス(192.168.11.1)を設定します。
7. | [次のDNSサーバーのアドレスを使う]を選択し、[優先DNSサーバー]に本商品のIPアドレス(工場出荷状態は、192.168.11.1)を入力する
8. | [OK]をクリックする
＜ご注意＞ Windows(R) XP（SP3）でご利用の場合は、Windowsファイアウォールが「サーバを公開するのに必要なポート」のブロックを解除する設定になっている必要があります。 確認方法や設定の詳細はパソコンのサポート窓口にお問い合わせください。
↑ページのトップへ